***Appendix 1***

Техническая спецификация электронного сообщения IFTMIN

Пример электронного сообщения IFTMIN 97.А для накладной СМГС и досылочной ведомости (дополнительного экземпляра) с пояснениями по каждому сегменту представлен в таблице.

Technical Specification of the IFTMIN

An example of an IFTMIN 97 email message.And for the SMGS invoice and the reference sheet (additional copy) with explanations for each segment is presented in the table.

| ЭДИФАКТ | НАКЛАДНАЯ СМГС | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Заголовок обмена и сообщения |
| UNB+UNOY:4+SENDER::HOST+RECEIVER::HOST+YYMMDD:HHMM+N1++IFTMIN\_JD++++T' | Заголовок обмена,обязательный сегмент | UNOY – идентификатор синтаксиса;4 – номер версии синтаксических правил;SENDER::HOST – отправитель обмена;RECEIVER::HOST – получатель обмена;YYMMDD:HHMM – дата и время подготовки электронного обмена;N1 – контрольный номер обмена (уникальный номер, присваиваемый отправителем сообщения);IFTMIN\_JD = признак применения, гдеIFTMIN – тип сообщения,JD – код железной дороги/код перевозчикаT – идентификатор проверки:- «1», если информационный обмен осуществляется в целях тестирования и содержит проверочные, а не реальные данные.- при передаче реальных данных, никакие значения в этом поле не передаются. |
| UNH+N2+IFTMIN:D:97A:UN:OSJD' | Заголовок сообщения, обязательный сегмент | N2 = справочный номер сообщения (уникальный номер, присваиваемый отправителем сообщения)IFTMIN = тип сообщенияD = номер выпуска типа сообщения97A = номер выпуска типа сообщенияUN = код организации, контролирующее содержание сообщенияOSJD = код организации, ответственной за проектирование и ведение этого типа сообщений |
| Сведения об отправке |
| BGM+Y+X+Z' | Номер отправки, (Отправка №, 29[[1]](#footnote-1)\*),обязательный | Начало электронного сообщения (BGM).Накладная СМГС:Y= 722 – код бланка СМГСX = идентификация отправкиZ = функция сообщения:9-оригинал (первый экземпляр)4-изменения (накладная откорректирована)1-аннулирование (накладная аннулирована). |
| BGM+Y:::N+X+Z' |  | Начало электронного сообщения (BGM).Досылочная ведомость (дополнительный экземпляр)Y = ZWB – код бланка досылочной ведомости (дополнительный экземпляр)N = 722 для Y = ZWB,N поясняет, что досылочная ведомость (дополнительный экземпляр) составлена на бланке СМГСX = идентификация отправкиZ = функция сообщения9-оригинал (первый экземпляр)4-изменения (накладная откорректирована)1-аннулирование (накладная аннулирована). |
| DTM+143: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата заключения договора перевозки (26\*), обязательный | 143= квалификатор, описывающий дату приема груза к перевозке203 = формат даты YYYYMMDDHHMM,где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты |
| TSR++X:::Y' | Требования к транспортным услугам (Погружено, 20\*) обязательный, Отправка условный (необязательный) | X = код, кем погружено:0=порожний рейс1=погрузка осуществляется перевозчиком;4=погрузка осуществляется отправителем груза.Y = см. э.д. 7273 Памятки O+Р 944 |
| CUX+1:X+3:Y' | Сумма в X= валюта тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя. (Валюта тарифа, 46\*)Сумма в Y= указывается валюта, в которой провозные платежи взимаются с получателя (Валюта платежа, 47\*), условный (необязательный) | Коды валют X, Y указываются в соответствии с ISO–4217 |
| CUX+1:X+7:Y' | Сумма в X= валюта тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя. (Валюта тарифа, 44\*)Сумма в Y= указывается валюта, в которой провозные платежи взимаются с отправителя (Валюта платежа, 45\*), условный (необязательный) | Коды валют X, Y указываются в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+132:7777:X' | Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 56 в X= валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя (ВСЕГО, 60\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42177777 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+133:8888:Y' | Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 57 в Y= валюте, в которой провозные платежи взимаются с отправителя (ВСЕГО, 61\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42178888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+135:7777:X' | Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 58 в X= валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя (ВСЕГО, 62\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42177777 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+154:8888:Y' | Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 59 в Y= валюте, в которой провозные платежи взимаются с получателя (ВСЕГО, 63\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42178888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+151:8888:USD' | Объявленная ценность груза (Заявления отправителя, 03\*), условный (необязательный) | 8888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| FTX+CHG++Х' | Статус перевозки, условный (необязательный) | CHG = код статуса перевозкиХ = статус перевозки:113= досылка (груз в процессе доставки) 111= готовность к сдаче |
| FTX+ICN+++TEXT' | Информация, не предназначенная для перевозчика (25\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текстаРеквизит № договора на поставку описывается сегментом RFF+ADF:XXX’ |
| FTX+DCL+++TEXT'FTX+DCL++Z+TEXT' | Заявления отправителя (03\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текстаZ = код перевозчика страны, не применяющей СМГС, которому передается груз после изменения режима правового регулирования договора перевозки (согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС). |
| FTX+RQR+++TEXT' | Пограничные станции переходов, (06\*),обязательный  | RQR = запрошенный маршрутTEXT = перечисление кодов выходных (и входных) пограничных станций через знак «/» по правилам СМГС |
| FTX+MKS+++TEXT' | Отметки для исчисления и взимания провозных платежей (64\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+TRA+++TEXT' | Отметки перевозчика (оборотная сторона листов 3, 6) (30\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+DAR+++TEXT'FTX+DAR+1++N:DATE: YYXXXXXX:Z' | Коммерческий акт (31\*), указываются номер, дата составления коммерческого акта, а также наименование станции и сокращенное наименование железной дороги, на которой он составлялся, условный (необязательный) | TEXT = неструктурированные сведения гр.31;1 = сведения гр.31 переданы в структурированном виде;N = номер коммерческого акта;DATE = дата составления коммерческого акта (YYYYMMDD);YY = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);XXXXXX = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405;Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| FTX+АСВ+++TEXT'FTX+ACB+1+NN+ YYXXXXXX:DATE1:DATE2:KOD10:Z' | Удлинение срока доставки (32\*), условный (необязательный) | TEXT = неструктурированные сведения гр.32;1 = сведения гр.32 переданы в структурированном виде;NN= Код причины задержки;YY = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);XXXXXX = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);DATE1 = дата начала задержки (YYYYMMDDHHMM)DATE2 = дата конца задержки (YYYYMMDDHHMM)KOD10 – причина задержки для NN=10Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| FTX+HAN++ZPL' | Признак безбумажной перевозки, обязательный | HAN = квалификатор, описывающий признак безбумажной перевозкиFTX+HAN' – перевозка осуществляется по бумажной накладнойFTX+HAN++ZPL' – перевозка осуществляется по электронной накладной |
| DOC+KOD:::№ документа от даты + продолжение № документа от даты:N'DOC+KOD:::NAIM\_DOC + продолжение NAIM\_DOC:N: DATE,№,SZD++1+T' | Сопроводительные документы отправителя (24\*), условный (необязательный) | KOD = код документаСтороны применяют согласованный справочник кодов сопроводительных документов (Памятка O+Р 944 e.d. 1001).Сегментом DOC можно передать данные не более 9 сопроводительных документов, сведения остальных формируются в сегментной группе 13 под отправителем груза (NAD+CZ).N:2=сопроводительные документы (на бумажном носителе); 4=сообщение для электронного обмена.Для структурированных сведений гр.24:KOD = код документа; NAIM\_DOC = наименование документа, приложенного отправителем (an..35+an..35);N:2=сопроводительные документы (на бумажном носителе); 4=сообщение для электронного обмена;DATE = дата оформления документа;№ = номер документа;SZD = сокращенное наименование ж.д., на которой изымается сопроводительный документ;1 = сведения гр.24 переданы в структурированном виде;T = количество экземпляров.В случае отсутствия одного/двух параметров в элементе данных 1366: DATE или № или SZD разделяющие их знаки «,» (запятая) должны быть переданы в сообщении. Например:DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,SZD++1+T' илиDOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,++1+T' и т.д.Если данные DATE, №, SZD в накладной не указаны, элемент данных 1366 не заполняется, т.е.DOC+KOD:::NAIM\_DOC + продолжение NAIM\_DOC:N++1+T' |
| GR.1 (отметки о передаче груза) |
| LOC+41+XXNNNNNN:37: 288:TEXT1+TEXT2+Z' | Информация по станции и дороге передачи груза с оттиска календарного штемпеля перевозчика (33\*), условный (необязательный) | 41=станция передачи груза при приеме груза перевозчикомXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование станции передачи груза;TEXT2= сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС)Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+7:YYYYMMDDHHMM:203' | Дата приема груза перевозчиком на станции передачи груза по пути следования (33\*), условный (необязательный) | 7=квалификатор, описывающий дату приема груза перевозчиком на станции передачи груза по пути следования203 = формата даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минуты.Указываются пары сегментов LOC/41 и DTM/7 для каждой пройденной станции передачи |
| GR.1 (отметки о проследовании пограничных станций) |
| LOC+42+XXNNNNNN:37: 288:TEXT1+TEXT2+Z' | Пограничная станция перехода, через которую проследовал груз (календарный штемпель перевозчика) (34\*), условный (необязательный) | 42= пограничные станции перехода, через которую проследовал груз;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование пограничной станции перехода;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС)Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+219: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата проследования груза через пограничную станцию перехода (34\*), условный (необязательный) | 219=квалификатор, описывающий дату проследования груза через пограничную станцию перехода.203 = формата даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минуты. Указываются пары сегментов LOC/42 и DTM/219 для каждой пройденной пограничной станции. |
| GR.1 (операции на станции назначения) |
| LOC+8+XXNNNNNN:37: 288:TEXT1+TEXT2+Z' | Информация по станции и дороге назначения с оттиска календарного штемпеля перевозчика (27\*), условный (необязательный) | 8 = Станция назначенияXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование станции назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС)Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+178: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата прибытия на станцию назначения (27\*), условный (необязательный) | 178= квалификатор, описывающий дату прибытия на станцию назначения.203 = формата даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минуты. DTM/178 указывается c сегментом LOC/8  |
| DTM+137: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата уведомления получателя о прибытии груза (35\*), условный (необязательный) | 137= квалификатор, описывающий дату уведомления получателя о прибытии груза203 = формата даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минуты. DTM/137 указывается с сегментом LOC/8  |
| DTM+50: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата выдачи груза (36\*), условный (необязательный) | 50= квалификатор, описывающий дату выдачи груза203 = формата даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минутыDTM/50 указывается с сегментом LOC/8 |
| GR.2 (обстоятельства доставки) |
| TOD+6++SD' | Условия доставки обязательный | 6 = обстоятельства доставкиУсловия поставки = SD = доставка до станции назначения |
| GR.3 (ссылки) |
| RFF+AAP:XXX' | Ссылка в досылочной ведомости (дополнительном экземпляре) на уникальный номер сегмента UNH накладной первой партии груза, условный (необязательный) | Указывается в досылочной ведомости (дополнительном экземпляре) для установления связи двух документов. |
| RFF+AAM:XXX' | Ссылка на номер накладной основной партии груза (23\* досылочной ведомости (дополнительного экземпляра)), обязательный | Указывается в досылочной ведомости (дополнительном экземпляре) для установления связи двух документов.XXX= номер отправки |
| DTM+143:YYYYMMDDHHMM:203' | Дата заключения договора перевозки (23\* досылочной ведомости (дополнительного экземпляра)),обязательный | 143=квалификатор, описывающий дату приема к перевозке основной партии груза (согласно накладной)203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY – год; MM – месяц; DD – день; НН – час; MM – минуты. |
| RFF+ADF:XXX' | Номер договора на поставку груза (экспортера) (25\*), условный (необязательный) |  |
| GR.4 (отметки таможни) |
| GOR+1+5' | Отметки для выполнения таможенных и других административных формальностей (28)\*,обязательный | Экспорт (код=1) и разрешение таможни на вывоз груза выдано (код=5),Код, указывающий перевозку груза:1= экспорт;3= транзит |
| FTX+AAH+++TEXT' | Отметки для выполнения таможенных и других административных формальностей (28\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| GR.8 (данные о перевозке) |
| TDT+21++2' | Данные о перевозке, вид транспорта, обязательный | 2=железнодорожная перевозка. |
| GR.9 (данные о перевозке, станции) |
| LOC+5+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Станция и дорога отправления (02\*),обязательный  | 5 = Станция отправления;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование станции отправления;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+8+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Станция и дорога назначения,Станция и дорога изменения режима правового регулирования договора перевозки груза назначением в страну, в которой не применяется СМГС (05\*),обязательный  | 8 = Станция назначения/станция изменения правового регулирования договора перевозки;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование станции назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+83+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1++TEXT3: 162:5:TEXT4' | Конечная станция и страна назначения при перевозке груза назначением в страну, в которой не применяется СМГС (05\*),условный (необязательный) | 83 = Конечная станция назначения;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака), NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков),37 = признак железнодорожной станции,ZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД,TEXT1 = наименование конечной станции назначения;TEXT3 = код страны назначения (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)162 = идентификатор страны5 = (ISO (Международная организация по стандартизации))TEXT4 = Наименование страны назначения |
| LOC+17+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1' | Выходная пограничная станция передающей стороны по пути следования груза, обязательный | 17 = Выходная пограничная станция передающей стороны;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1= наименование выходной пограничной станции |
| LOC+41+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Входная пограничная станция железной дороги по пути следования груза (06\*), условный (необязательный) | 41 = Входная пограничная станция;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование входной пограничной станции/станции передачи с паромаTEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+42+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Выходная пограничная станция железной дороги по пути следования груза (06\*), обязательный | 42 = Выходная пограничная станция;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование выходной пограничной станции/станции передачи на паромTEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+Z05+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Станция отправления из накладной основной части груза (23\*), обязательный  | Z05 = Станция отправления из накладной на основную партию груза;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование станции отправления;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+Z08+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+TEXT2' | Станция назначения из накладной основной части груза (23\*), обязательный  | Z08 = Станция назначения из накладной на основную партию груза;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование станции назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС) |
| GR.11 (данные отправителя) |
| NAD+CZ+Х:Type++ NAME+T2,T3+T4++T5+T6' | Сведения об отправителе (01\*),обязательный  | Х = Код отправителяType:Z00=другойZ01= ТГНЛ Z02= ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННСегмент с железнодорожным кодом Z01=ТГНЛпередавать первым в обязательном порядке с полными реквизитами (наименование, адрес, страна в соответствии с накладной).При наличии других кодов ОКПО, ИНН и т.д. передавать их после сегмента с железнодорожным кодом без наименования и т.п.: NAD+CZ+Х:Type'NAME = наименование отправителя;T2 = улица; Т3 = дом, в качестве разделительного знака между T2 и Т3 использовать «,» - запятую;T4 = город;Т5 = индекс;T6 = код страны отправителя |
| GR.12 (контактная информация отправителя) |
| CTA+EB+:SIGN' | Подпись отправителя (01\*), условный (необязательный) | SIGN – текстовая строка длиной не более 35 символов |
| CTA+IC' | Контактная информация об участниках перевозки, обязательный | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов COM |
| COM+123456789:TE' | Телефон отправителя (01\*), условный (необязательный) |  |
| COM+123456789:FX' | Телефакс отправителя (01\*), условный (необязательный) |  |
| COM+MAIL(a)RU:EM' | Адрес электронной почты отправителя (01\*), условный (необязательный) | @ =(a) |
| GR.13 (документы, приложенные отправителем) |
| DOC+KOD:::№ документа от даты + продолжение № документа от даты :N'DOC+KOD:::NAIM\_DOC + продолжение NAIM\_DOC:N: DATE,№,SZD++1+T' | Сопроводительные документы отправителя (24\*), условный (необязательный) | KOD= код документаСтороны применяют согласованный справочник сопроводительных документов (Памятка O+Р 944 e.d. 1001).N:2=сопроводительные документы (на бумажном носителе); 4=сообщение для электронного обмена.Для структурированных сведений гр.24 |
| GR.11 (данные получателя) |
| NAD+CN+Х:Type++ NAME+T2,T3+T4++T5+T6' | Сведения о получателе (04\*),обязательный  | Х = Код получателяType:Z00=другойZ01= ТГНЛ Z02= ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННСегмент с железнодорожным кодом Z01=ТГНЛпередавать первым в обязательном порядке с полными реквизитами (наименование, адрес, страна в соответствии с накладной).При наличии других кодов ОКПО, ИНН и т.д. передавать их после сегмента с железнодорожным кодом без наименования и т.п.: NAD+CN+Х:Type'NAME = наименование получателя;T2 = улица; Т3 = дом, в качестве разделительного знака между T2 и Т3 использовать «,» - запятую;T4 = город;Т5 = индекс;T6 = код страны грузополучателя |
| GR.12 (контактная информация получателя) |
| CTA+CN+:X' | Подпись получателя (36\*), условный (необязательный) | X = текстовая строка длиной не более 35 символов |
| CTA+IC' | Контактная информация об участниках перевозки, обязательный | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов COM.Если в графе 4 контактная информация не представлена, сегмент CTA+IC' не передается. |
| COM+123456789:TE' | Телефон получателя (04\*), условный (необязательный) |  |
| COM+123456789:FX' | Телефакс получателя (04\*),условный (необязательный) |  |
| COM+MAIL(a)RU:EM' | Адрес электронной почты получателя (04\*), условный (необязательный) | @ =(a) |
| GR.11 (данные получателя из накладной основной части груза) |
| NAD+ZCN+Х:Type++NAME+T2,T3+T4++T5+T6' | Окончательный получатель (данные получателя из накладной основной части груза) (23\*), обязательный | Х = Код окончательного получателя Type:Z00=другойZ01= ТГНЛ Z02= ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННСегмент с железнодорожным кодом Z01=ТГНЛпередавать первым в обязательном порядке с полными реквизитами (наименование, адрес, страна в соответствии с накладной).При наличии других кодов ОКПО, ИНН и т.д. передавать их после сегмента с железнодорожным кодом без наименования и т.п.: NAD+ZCN+Х:Type'NAME = наименование получателя;T2 = улица; Т3 = дом, в качестве разделительного знака между T2 и Т3 использовать «,» - запятую;T4 = город;Т5 = индекс;T6 = код страны окончательного получателя |
| GR.11 (данные перевозчика) |
| NAD+CA+Х:Z13++T1' | Сведения о перевозчике, договорной перевозчик указывается первым (верхний левый угол, 22\*), обязательный | Х = Код перевозчика (согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС);Z13 = 4-значный код ж.д. предприятия (код RICS согласно Памятки ОСЖД О+ 944 (э.д.1131);T1 = сокращенное наименование перевозчика(Х и T1 - согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС) |
| LOC+32+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+:::PORT' | Начало участка пути, по которым каждый из перевозчиков осуществляет перевозку (границы участка – станции и их коды) (22, 37, 06\*), обязательный | 32 = Начало участка пути;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование станции начала участка путиPORT = наименование порта при перевозке груза с участием парома (условный (необязательный)) |
| LOC+56+XXZZZZZZ:37: 288:TEXT1+:::PORT' | Конец участка пути, по которым каждый из перевозчиков осуществляет перевозку (границы участка – станции и их коды) (22, 37, 06\*), обязательный | 56 = Конец участка пути;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT1 = наименование станции конца участка путиPORT = наименование порта при перевозке груза с участием парома (условный (необязательный)) |
| GR.14 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика) |
| TCC+123' | Расчет провозных платежей по разделу перевозчика, обязательный | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов EQN-MOA-QTY. Если информация отсутствует, то сегментная группа 16 не применяется. |
| EQN+X'  | Код груза (42\*), условный (необязательный) | Х = код груза |
| MOA+26:1111:X' | Провозная плата с отправителя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа (48, 44\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42171111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+27:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с отправителя (49, 45\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42172222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+23:1111:X' | Провозная плата с получателя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа (50, 46\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42171111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+30:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с получателя (51, 47\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42172222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+28:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей отправителем, (52, 44\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42173333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+29:4444:Y' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с отправителя (53, 45\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в 56соответствии с ISO–4257174444 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+99:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей получателем (54, 46\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42173333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+101:4444:Y' | общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с получателя (55, 47\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42174444 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+128:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 48 и 52 соответствующего раздела исчисления провозных платежей (56, 44\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42175555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+131:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 49 и 53, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с отправителя (57, 45\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42176666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+64:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 50 и 54 соответствующего раздела исчисления провозных платежей (58, 46\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42175555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+121:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 51 и 55, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с получателя (59, 47\*), условный (необязательный) | Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42176666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| QTY+49:X:KMT' | Тарифное расстояние (38\*), условный (необязательный) | 49 = измеряемая дистанция (участок)Х = числовое выражениеKMT = километр |
| GR.16 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика) |
| CPI+17' | расчет провозных платежей по разделу перевозчика, обязательный | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-CUX-MOA. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+CT:N:2' | N= номер или наименование применяемого тарифа (41\*), условный (необязательный) | CT = квалификатор, описывающий применяемый тарифN = номер или наименование применяемого тарифа2 = означает, что RFFCT описывает номер применяемого тарифа.В соответствии с грамматикой EDIFACT, в случае, если информация отсутствует, сегмент не указывается. |
| RFF+Z09:TEXT' | TEXT = Наименование платежа из гр.65, условный (необязательный) | Z09 = квалификатор, описывающий наименование платежаTEXT= Наименование платежа из гр.65 |
| CUX+2:X+3:Y+Z' | Курс пересчета платежей, определенных в валюте тарифа, в валюту, в которой они взимаются с отправителя или получателя (43\*), условный (необязательный) | Коды валюты X и Y указываются в соответствии с ISO–4217.Z - курс пересчета |
| MOA+9:1111:X' | Сумма расходов, которая должна быть взыскана с отправителя дополнительно (Дополнительно взыскать с отправителя за, 65\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42171111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| GR.16 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика, дополнительные сборы) |
| CPI+2' | Дополнительные сборы и прочие расходы по разделу по расчету провозных платежей, обязательный | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-MOA. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+AFG:XXХХ'RFF+AFG:NAIM' | Код или наименование дополнительных сборов и прочих расходов (40\*), условный (необязательный) | AFG = квалификатор, описывающий дополнительные сборыXX– цифровой код дополнительных сборов и прочих расходовNAIM – наименование дополнительных сборов и прочих расходов |
| MOA+160:9999:X' | Сумма дополнительных сборов и прочих расходов, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа (40\*), условный (необязательный) | Код валюты X указывается в соответствии с ISO–42179999 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| GR.11 (данные плательщика) |
| NAD+GS+Х/Y:Z00++T1+Т2+Т3' | Плательщик,обязательный (23\*) | Х = Код плательщикаY = подкод плательщикаZ00 = другойT1 = наименование плательщикаT2 = сокращенное наименование перевозчикаТ3 = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| GR.15 (номер договора плательщика) |
| RFF+AEK:XXX' | Номер договора с плательщиком, основанием для оплаты (23\*), условный (необязательный) | XXX = номер договора с плательщиком |
| DTM+92:200310230951: 203' | Дата договора с плательщиком, основанием для оплаты (23\*), условный (необязательный) |  |
| GR.11 (данные конечного получателя при изменении режима правового регулирования) |
| NAD+DP+Х:Z00++NAME+T2,T3+T4++T5+T6' | Конечный получатель и его адрес при изменении режима правового регулирования договора перевозки (при перевозке груза назначением в страну, в которой не применяется СМГС) (03\*),условный (необязательный) | Х = Код конечного получателяType:Z00 = квалификатор, идентифицирующий код конечного получателя;NAME = наименование конечного получателя;T2 = улица; Т3 = дом-корпус, в качестве разделительного знака между T2, Т3 использовать «,» - запятую;T4 = город;Т5 = индекс;T6 = код страны конечного получателя |
| GR.18 (данные по грузу) |
| GID+1+X:NE:::TEXT' GID+1+Y:NE:::TEXT+X:::: Пакет'GID+1+Y:BE:::Пачка++Z:PX:::Паллет:N' | Номер строки с наименованием груза,X = количество мест в одной строке,NE = буквенный код рода упаковки, TEXT = наименование упаковкиобязательный (16, 17\*) | Код рода упаковки указывается в соответствии с Рекомендацией ООН №21.При перевозке груза в пакетах:Y – Общее количество единиц груза, помещенного в пакет;NE = буквенный код рода упаковки;TEXT – Наименование упаковки X – количество пакетовПри перевозке сборных грузов, собранных в укрупненные грузовые места (грузы разных ГНГ упакованы и размещены на паллете): 1- номер строки поименованного груза;Y – количество мест груза, поименованного в строке;BE - буквенный код рода упаковки груза;Пачка - наименование рода упаковки груза;Z – количество однотипных мест (укрупненных); PX - буквенный код упаковки места (укрупненного); Паллет - наименование упаковки места;N - номер позиции укрупненного места в отправке |
| LOC+35+STR:162' | Страна отправления (первоначальная) (01, 03\*), обязательный  | 35 = квалификатор, описывающий страну отправления грузаSTR = код страны отправления (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)162 = идентификатор страны  |
| LOC+28+STR:162' | Страна назначения (окончательная) (04, 03\*), обязательный  | 28 = квалификатор, описывающий страну назначения грузаSTR = код страны назначения (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)162 = идентификатор страны |
| PIA+5+123456:ET::288' | Идентификация кода груза (ЕТСНГ) (15\*), условный (необязательный)  |  |
| PIA+5+XXX:HS::12' | Идентификация кода груза (ГНГ) (15\*), обязательный  |  |
| FTX+AAA+++TEXT' | Наименование груза, (15\*)обязательный  | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+PRD+++TEXT' | Другие под наименованием груза, Точное наименование груза (по ЕТСНГ);«Негабаритный груз\_\_\_\_(индекс негабаритности)»«Скорость не более \_\_\_км/час»;«Вагон занят под контрольную раму для груза, погруженного в вагон №\_\_\_\_» (15\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста.Каждая отметка передается отдельным сегментом FTX+PRD  |
| FTX+ZLR+++TEXT' | Отметки при перевозке груза навалом, насыпью или наливом (17\*),условный (необязательный) | TEXT = отметки гр.17:В сегменте передаются отметки:- «Навалом»,- «Насыпью»,- «Наливом» |
| FTX+ABJ+++TEXT' | Проводники (15\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+AAZ+++TEXT' | Нормативный документ по креплению груза (03, 15\*), условный (необязательный) | В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+IRP++KOD+TEXT1' | Способ определения массы (21\*), обязательный | KOD= код способа определения массыTEXT1= отметка о способе определения массыСтороны применяют согласованный справочник способов определения массы (Памятка O+Р 944 e.d. 4440) |
| GR.20 (данные по грузу, масса) |
| MEA+WT+G+KGM:M' | Масса груза брутто (включая упаковку) для каждого груза в одной строке с наименованием груза (в том числе масса груза на своих осях) (18\*), обязательный  | M = Масса груза брутто; KGM = килограмм |
| MEA+ASW+AEC::KOD+ KGM:M' | Расчетная масса груза в кг, определяемая в соответствии с применяемым тарифом (39\*), условный (необязательный) | KOD-код перевозчика, на участке которого ведется расчет (согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС)M = Расчетная масса;KGM = килограмм |
| MEA+AAН+G+KGM:M' | Общая масса груза брутто (с упаковкой) + масса ИТЕ или АТС, а также перевозочных приспособлений, масса которых не входит в массу тары вагона (18\*), условный (необязательный) | M= Общая масса груза бруттоKGM = килограмм |
| GR.23 (данные по грузу, маркировка) |
| PCI++ZMN' | Знаки, марки и номера, нанесенные на груз (15\*), условный (необязательный) | ZMN = Знаки, марки и номера, нанесенные на груз |
| GR.32 (данные по грузу, характеристики опасности) |
| DGS+RID+АК+ООН++III++++30+Z1:Z2:Z3' | Сведения об опасном грузе (15)\*, обязательный  | Сегмент отсутствует, если груз не является опасным.АК= номер аварийной карты;ООН = номер ООН;III = группа упаковки;30 = код опасности;Z1, Z2, Z3 = знаки опасности |
| FTX+AAD+++TEXT' | Сведения об опасном грузе (15\*), условный (необязательный) | AAD= сведения об опасном грузе;TEXT = надлежащее наименование опасного груза (техническое наименование)Сегмент отсутствует, если груз не является опасным |
| FTX+AAC+++TEXT' | Дополнительный текст по опасным грузам (15\*), условный (необязательный) | AAC = дополнительный текст по опасным грузам;TEXT = отметки о минимальных нормах прикрытия, отметки по условиям роспуска вагонов с сортировочной горки и при маневрах, отметки (штемпели) об опасности груза, специальные положения (Приложение 2 к СМГС). |
| GR.37 (данные по вагону/ИТЕ/АТС) |
| EQD+RR+N+C++S+Z' | Номер вагона (07, 12\*),обязательный | RR= железнодорожный вагон,N = номер вагона, C = тип цистерныS – статус, заполняется в сообщениях с ЭЦП:5 – статус вагона, из которого частично отгрузили излишек груза;6 – статус вагона, в который загрузили груз из-за неисправного вагона при операции замена вагона в пути следования;7 – Вагон отцеплен (заполняется в случае отцепки вагона от групповой или маршрутной отправки).Z-признак заполненности: 4=порожний;5=груженый. |
| EQN+С:2' | Общее количество мест в вагоне/ИТЕ/АТС (17\*, гр.17 ведомости вагонов, ведомости контейнеров); количество мест груза, перегруженного в вагон (излишки) (14\*),условный (необязательный) | Независимо от вида упаковкиC= Общее количество мест |
| MEA+WT+T+KGM:M' | Масса тары вагона (11\*), обязательный | M = значение массы тары вагонаKGM = килограмм |
| MEA+AAI+T+KGM:M' | Масса тары ИТЕ или АТС (18\*), условный (необязательный) | M = значение массы тары ИТЕ/АТСKGM = килограмм |
| MEA+AAE+G+KGM:M' | Общая масса брутто ИТЕ/АТС, обязательный (18)\* | Общая масса брутто контейнера = Брутто груза + Масса тары ИТЕ/АТСM = Общая масса брутто ИТЕ/АТСKGM = килограмм |
| MEA+SV++TNE:XXX' | Грузоподъемность в тоннах, указанная на вагоне (09\*), условный (необязательный) | XXX = значение грузоподъемности, указанной на вагонеTNE= вес в тоннах |
| MEA+NAX++PCE:XX' | Количество осей вагона (10\*), обязательный | PCE= количество осей |
| MEA+ASW+T+KGM:M' | Масса тары вагона, определенная путем взвешивания (11\*), условный (необязательный) | M = значение массы тары вагонаKGM = килограмм |
| MEA+WT+AAD+KGM:M' | Масса груза одного вагона/ИТЕ/АТС (без тары вагона/ИТЕ/АТС) при перевозке несколькими вагонами/ИТЕ/АТС (гр.18 ведомости вагонов/контейнеров), условный (необязательный) | M = значение массы груза одного вагона/контейнераKGM = килограмм |
| MEA+WT+SQ+KGM:M' | Масса груза перегруженного в каждый вагон: излишки груза, отгруженного в отдельный вагон (13\*), условный (необязательный) | M = значение массы груза, перегруженного в каждый вагонKGM = килограмм |
| MEA+TE++CEL:XX' | Температура наливных грузов (15, данные о грузе ведомости вагонов\*),условный (необязательный) | ТЕ = температураXX = значение температуры наливных грузов CEL = градусов Цельсия |
| MEA+DEN++23:XX' | Плотность груза (15, данные о грузе ведомости вагонов\*),условный (необязательный) | DEN = плотностьXX = значение плотности груза23 = грамм на кубический сантиметр |
| MEA+AAE+HT+CMT:XX' | Высота налива (15, данные о грузе ведомости вагонов\*),условный (необязательный) | AAE = сведения об измеренияхHT = высотаXX = значение высоты наливаCMT = сантиметр |
| SEL+1234-XXX-12+YY'SEL+1234-XXX-12+YY:::NAME,SZD+M' | Количество и знаки пломб, Пломбы (19\*), условный (необязательный)Количество и знаки пломб, наложенных на вагоны, ИТЕ или АТС, перевозимые без сопровождения проводника, а при использовании ЗПУ – название и контрольный знак ЗПУ | 1234-XXX-12 – контрольный знак пломбы/ЗПУYY - лицо, наложившее пломбу/ЗПУ на вагон/ИТЕ: CA – Перевозчик;SH – Отправитель;CU – Таможня.NAME = название ЗПУSZD = сокращенное наименование железной дороги отправления груза M = признак, соответствующий пломбе или ЗПУ (1-пломба; 2-ЗПУ) |
| SEL+0+YY:Z10::NAME,SZD?:NUM+M' | В случае контрольного знака пломбы/ЗПУ, содержащего более 10 символовКоличество = количество сегментов SEL (19\*), условный (необязательный) | Z10 – квалификатор, поясняющий, что контрольный знак пломбы/ЗПУ содержит более 10 символов;YY – лицо, наложившее пломбу/ЗПУ на вагон/ИТЕ:CA – перевозчик;SH – отправитель;CU – таможня.NAME – название пломбы/ЗПУSZD – сокращенное наименование железной дороги отправления груза NUM – контрольный знак пломбы /ЗПУ;M – признак, соответствующий пломбе или ЗПУ (1-пломба; 2-ЗПУ)0 – требуется по грамматике EDIFACT, так как элемент данных 9308 имеет статус обязательный |
| FTX+ZRR+++OTM' | Отметки по вагону (07\*), условный (необязательный) | OTM = отметки по вагону из гр.7:- СЦЕП- РС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается номер рефрижераторной секции) (\_\_\_\_) (указывается количество грузовых вагонов в секции) |
| FTX+TDT+++22T6(34)', где:"22T6" - четырехзначный код размера и типа контейнера, "34" - трафаретная масса брутто контейнера.FTX+TDT++Т+TEXT' | Описание вида контейнераОписание вида ИТЕ (кроме контейнера)/АТССегмент условный (необязательный) | TDT= дополнительный код для описания характеристик ИТЕ, АТС,22T6 - четырехзначный код размера и типа контейнера, 34 - трафаретная масса брутто контейнера.Т (типовой код ИТЕ (кроме контейнера)/АТС):- TR70 – автомобильный полуприцеп с закрытым кузовом;- CC80 – седельный тягач с полуприцепом;TEXT = описание вида ИТЕ (кроме контейнера)/АТС: конкретное наименование ИТЕ (кроме контейнера)/АТС в составе автопоезда. |
| FTX+TRA++XXNNNNNN:37:288+TEXT' | Отметки перевозчика (гр.30 ведомости вагонов, перевозимых группой/маршрутом по одной накладной), условный (необязательный) | TRA = отметки перевозчика;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станции 288= ответственная за коды станций организация ОСЖДTEXT = отметка гр.30 ведомости вагонов, перевозимых группой/маршрутом по одной накладной. |
| FTX+AAA++КОДРПГ:Х: 288' | Код ранее перевозимого груза, условный (необязательный) | Х-код системы кодирования груза:HS-ГНГ;ET-ЕТСНГСегмент формируется для каждого порожнего вагона. |
| FTX+AAD+++TEXT' | Описание ранее перевозимого опасного груза, условный (необязательный) | TEXT = описание опасного грузаСегмент указывается при наличии ранее перевозимого опасного груза. |
| FTX+AAM++N:S' | Номер вагона при приеме груза к перевозке, из которого перегружен груз (07\*), условный (необязательный) | S – статус:13- перегружен из вагона (по неисправности) |
| GR.39 (данные по вагону, собственник) |
| NAD+CW+Y/X:36:12++T1' | Владелец (07,08\*),обязательный | CW= владелец вагона;Y = цифровой код железной дороги приписки вагона (2 знака) согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС; X = кем предоставлен:П – перевозчикомО – отправителемT1=наименование владельца вагона |
| GR.41 (данные по контейнеру/ИТЕ, АТС) |
| EQA+Х+N/K:::Z'EQA+Х+N:::Z' | Описание оборудования (ИТЕ/АТС), (15\*)обязательный  | Х - тип прикрепленного оборудования:CN = контейнер;N = номер контейнера;K = категория контейнера: - для универсальных контейнеров макс. масса брутто контейнера цифрами 3 или 5;- для крупнотоннажных код размера (2 зн.) и типа контейнера(2 зн.)Z - признак заполненности: 4=порожний;5=груженый.Х - тип прикрепленного оборудования:TE = ИТЕ (кроме контейнера) и АТСN = идентификационный номер ИТЕ (кроме контейнера)/АТС;Z - признак заполненности: 4=порожний;5=груженый |
| GR.37 (данные по перевозочному приспособлению) |
| EQD+ZKA+ID+YY' | Описание перевозочного приспособления (15\*), условный (необязательный) | ID = номер перевозочного приспособленияYY = код типа перевозочного приспособления |
| MEA+AAZ+T+KGM:M' | Масса перевозочных приспособлений, не включенная в массу тары вагона (18\*), условный (необязательный) | M = масса перевозочных приспособленийKGM = килограмм |
| FTX+TDT++YY+TEXT' | Описание вида перевозочного приспособления, условный (необязательный) | YY = код типа перевозочного приспособленияTEXT = наименование перевозочного приспособления |
| FTX+LOI+++TEXT' | Дополнительная информация о перевозочном приспособлении (15\*), условный (необязательный) |  |
| GR.41 (данные по вагону/ИТЕ/АТС, к которому относится перевозочное приспособление) |
| EQA+RR+N' | Номер вагона, к которому указанное выше перевозочное приспособление относится, условный (необязательный) | RR = железнодорожный вагон,CN = контейнер,TE = ИТЕ/АТС (кроме контейнера)N – номер вагона/ИТЕ/АТС, к которому относится перевозочное приспособление |
| EQA+CN+N' | Номер контейнера, к которому относится указанное выше перевозочное приспособление. |  |
| EQA+TE+N' | Номер ИТЕ/АТС (кроме контейнера), к которому относится указанное выше перевозочное приспособление.  |  |
| EQN+С' | Количество перевозочных приспособлений (17\*), условный (необязательный) | С = количество единиц по типам перевозочных приспособлений |
| Окончание сообщения и обмена |
| UNT+K+N2' | Окончание сообщения,обязательный сегмент | K = число сегментов в сообщенииN2 = справочный номер сообщения (должен совпадать со справочным номером сообщения в сегменте UNH) |
| UNZ+1+N1' | Окончание обмена,обязательный сегмент | 1 = число сообщений в обменеN1 = контрольный номер обмена (должен совпадать с контрольным номером обмена в сегменте UNB) |

Пример электронного сообщения IFTMIN 97.А для накладной ЦИМ/СМГС и досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа с пояснениями по каждому сегменту представлен в таблице 2.

# Таблица 2 - Пример электронного сообщения IFTMIN 97.А с пояснениями по каждому сегменту (накладная ЦИМ/СМГС и досылочная дорожная ведомость/сопроводительный документ)

| ЭДИФАКТ | НАКЛАДНАЯ ЦИМ/СМГС  | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Заголовок обмена и сообщения |
| UNB+UNOY:4+SENDER::HOST+RECEIVER::HOST+YYMMDD:HHMM+N1++IFTMIN\_JD++++T' | Заголовок обмена,обязательный сегмент | UNOY – идентификатор синтаксиса;4 – номер версии синтаксических правил;SENDER::HOST – отправитель обмена;RECEIVER::HOST – получатель обмена;YYMMDD:HHMM – дата и время подготовки электронного обмена;N1 – контрольный номер обмена (уникальный номер, присваиваемый отправителем сообщения);IFTMIN\_JD = признак применения, гдеIFTMIN – тип сообщения,JD – код железной дороги/код перевозчикаT – идентификатор проверки:- «1», если информационный обмен осуществляется в целях тестирования и содержит проверочные, а не реальные данные.- при передаче реальных данных, никакие значения в этом поле не передаются. |
| UNH+N2+IFTMIN:D:97A:UN:OSJD' | Заголовок сообщения, обязательный сегмент | N2 = справочный номер сообщения (уникальный номер, присваиваемый отправителем сообщения)IFTMIN = тип сообщенияD = номер выпуска типа сообщения97A = номер выпуска типа сообщенияUN = код организации, контролирующее содержание сообщенияOSJD = код организации, ответственной за проектирование и ведение этого типа сообщений |
| Сведения об отправке |
| BGM+Y+X+Z' | Накладная ЦИМ/СМГС,гр.37 ЦИМ/СМГС (О)[[2]](#footnote-2)\*Идентификация отправки,гр.69 ЦИМ/СМГС (О),гр.8 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.8 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | Начало электронного сообщения (BGM)Накладная ЦИМ/СМГСY=701 – код бланка накладной ЦИМ/СМГС,X = идентификация отправкиZ = функция сообщения9-оригинал (первый экземпляр)4-изменения (накладная откорректирована)1-аннулирование (накладная аннулирована) |
| BGM+Y:::N+X+Z' |  | Начало электронного сообщения (BGM)Досылочная дорожная ведомость/сопроводительный документ:Y=ZWB – код бланка досылочной дорожной ведомости/ сопроводительного документаДля Y = ZWB N = 701, N поясняет, что досылочная дорожная ведомость составлена на бланке ЦИМ/СМГСX = идентификация отправкиZ = функция сообщения9-оригинал (первый экземпляр)4-изменения (накладная откорректирована)1-аннулирование (накладная аннулирована) |
| DTM+143: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата (месяц, день и время) приема груза к перевозке,гр.16 ЦИМ (О),гр.3 ведомости вагонов ЦИМ (О),гр.3 ведомости контейнеров ЦИМ (О)Дата заключения договора перевозки с оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика,гр.70 СМГС (О) | 143 = квалификатор, описывающий дату приема груза к перевозке/дату заключения договора перевозки203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Дата (месяц, день и время) приема груза к перевозке совпадает с датой заключения договора перевозки с оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика.Для досылочной дорожной/сопроводительного документа ведомости в сегменте DTM/143 передается дата оформления досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа |
| TSR++X:::Y' | Требования к транспортному обслуживанию, кем осуществлялась погрузка груза,гр.7 ЦИМ (У: 7), СМГС (О:18); гр.64 ЦИМ (У:5)Вид отправки(факультативные данные) | Кем осуществлялась погрузка груза = X:1 = погрузка осуществляется перевозчиком;4 = погрузка осуществляется отправителем груза0 = при перевозке порожних вагонов/ИТЕ/АТСY = cм. Памятку O+Р 944 (э.д. 7273 Перечень кодов видов отправок) |
| CUX+1:X+7:Y' | Сумма в валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя, гр.79 СМГС (У)Сумма в валюте, в которой провозные платежи взимаются с отправителя, гр.80 СМГС (У) | 1 = описывает валюту тарифа для исчисления провозных платежей7 = описывает валюту, в которой взыскивается плата с отправителяописывает валюту, в которой взыскивается плата с получателяX = валюта тарифа,Y = валюта, в которой провозные платежи взимаются с отправителяКоды валют X, Y указываются в соответствии с ISO–4217 (буквенный код) |
| CUX+1:X+3:Y' | Сумма в валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя, гр.81 СМГС (У)Сумма в валюте, в которой провозные платежи взимаются с получателя, гр.82 СМГС (У) | 1 = описывает валюту тарифа для исчисления провозных платежей3 = описывает валюту, в которой взыскивается плата с получателяX = валюта тарифа,Y = валюта, в которой провозные платежи взимаются с получателяКоды валют X, Y указываются в соответствии с ISO–4217 (буквенный код) |
| MOA+132:7777:X' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 91 в валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя (ВСЕГО),гр.95 СМГС (У) | 132 = квалификатор, описывающий общую сумму в валюте тарифа с отправителя,X = валюта тарифа,Код валюты X указывается в соответствии с ISO–4217 (буквенный код)7777 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+133:8888:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 92 в валюте, в которой провозные платежи взимаются с отправителя (ВСЕГО)гр.96 СМГС (У) | 133 = квалификатор, описывающий общую сумму в валюте провозных платежей с отправителя Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–4217 (буквенный код)8888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+135:7777:X' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 93 в валюте тарифа, в которой исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя (ВСЕГО)гр.97 СМГС (У) | 135 = квалификатор, описывающий общую сумму в валюте тарифа с получателя,X = валюта тарифа,Код валюты X указывается в соответствии с ISO–4217 (буквенный код)7777 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+154:8888:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 94 в валюте, в которой провозные платежи взимаются с получателя (ВСЕГО)гр.98 СМГС (У) | 154 = квалификатор, описывающий общую сумму в валюте провозных платежей с получателя Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–4217 (буквенный код)8888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя |
| MOA+151:8888:USD' | Ценность груза,гр.27 СМГС (У) | 151 = квалификатор, описывающий ценность груза8888 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяUSD – буквенный код валюты по стандарту ISO 4217 |
| FTX+CHG++Х' | Статус перевозки,условные данные | Статус перевозки в соответствии с Рекомендациями ООН №24 = X:111=готовность к сдаче (для перевозок по э-накладным)78=замена вагона74=замена грузополучателя/станции назначения255=отцепка вагона99 = перегрузка отправки или перестановки колёсных пар при смене колеи |
| FTX+ICN+++TEXT+LNG' | Отметки, необязательные для перевозчика, гр.15 ЦИМ/СМГС (Ф) | TEXT = содержание отметкиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста«№ договора на поставку с импортером» описывается в сегменте RFF+ADF:N:5’ |
| FTX+DCL+KOD+NSI+ TEXT+LNG' | Заявления отправителягр.7 ЦИМ (У:1-2,6,8-9,11,16,24), ЦИМ/СМГС (У:4-5,10), СМГС (У:19,21,23) | Сегмент формируется для каждой отметки отдельно.KOD = код отметки гр.7NSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметкиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.) |
| FTX+RQR+KOD+NSI+ TEXT' | Маршрут, пограничные станции переходов,гр.13 ЦИМ (У), СМГС (У)Фактический маршрут следования,гр.60 ЦИМ (О),гр.9 ведомости вагонов ЦИМ (О),гр.9 ведомости контейнеров ЦИМ (О) | RQR = квалификатор, описывающий маршрут следования отправкиKOD = 1 для TEXT = маршрут по правилам ЦИМ (гр.13, код отметки=1)KOD = 6 для TEXT = перечисление кодов выходных (и входных) пограничных станций через знак «/» по правилам СМГС с указанием наименований портов, если перевозка груза осуществляется с участием парома (гр.13, код отметки=6)KOD = 60 для TEXT = фактический путь следования по правилам ЦИМ (гр.60) или новый путь следования с отметкой «Изменение маршрута в результате \_\_\_»NSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегменте FTX/RQR переносятся сведения: пограничные станции переходов из соответствующей графы накладной ЦИМ/СМГС на оставшийся путь следования |
| FTX+MKS++NSI+TEXT' | Отметки для исчисления и взимания провозных платежей,гр.99 СМГС (У) | MKS = квалификатор, описывающий отметки для исчисления и взимания провозных платежейNSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметкиСегмент формируется по каждой отметке отдельно.В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+TRA++NSI+TEXT' | Отметки перевозчика,гр.101 СМГС (У) | TRA = квалификатор, описывающий отметки перевозчикаNSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметкиСегмент формируется по каждой отметке отдельно.В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+ZCD+KOD+NSI+ TEXT+LNG' | Заявления перевозчика,гр.64 ЦИМ/СМГС:ЦИМ/СМГС (У) – отметка об оформлении досылочной ведомости/сопроводительного документа;ЦИМ (О) – номер разрешения;ЦИМ (У) – франкатурный счет составлен/отослан назадЦИМ (У) – другие заявления перевозчика (см. пояснения по заполнению гр.64 ЦИМ/СМГС);ЦИМ (У) – обоснованные оговорки (1-11);ЦИМ/СМГС (У) – обоснованные оговорки (12) | ZCD = квалификатор, описывающий заявления перевозчикаKOD = код причины оговорки гр.64NSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = TEXT отметкиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)Сегмент формируется по каждой отметке отдельно.В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+DAR+++TEXT'FTX+DAR+1++N:DATE::Z' | Коммерческий акт ЦИМ/СМГС, гр.62 ЦИМ/СМГС (У) | DAR = квалификатор, описывающий сведения коммерческого акта ЦИМ/СМГСTEXT = неструктурированные сведения гр.62, указываются номер и дата составления коммерческого акта1 = сведения гр.62 переданы в структурированном виде;N = номер коммерческого акта;DATE = дата составления коммерческого акта в формате YYYYMMDD, где YYYY-год, MM-месяц, DD-день;Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| FTX+ZEP+++TEXT'FTX+ZEP+1+NN+ ZZzzzzzz:DATE1:DATE2:KOD09:Z' | Удлинение срока доставки ЦИМ,гр.63 ЦИМ (У) | ZEP = квалификатор, описывающий удлинение срока доставки ЦИМTEXT = неструктурированные сведения гр.63, указывается код причины, начало и конец (месяц, день, время), а также место удлинения срока доставки ЦИМ,1 = сведения гр.63 переданы в структурированном виде;NN= Код причины удлинения срока доставки;ZZzzzzzz = код места удлинения срока доставки, если местом является ж.д. станция, то ZZ- ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака), zzzzzz-код станции из перечня по Памятке МСЖД 219;DATE1 = дата начала удлинения срока доставки в формате MMDDHHMM, где MM-месяц, DD-день, HH-час, MM-минутыDATE2 = дата конца задержки в формате MMDDHHMM, где MM-месяц, DD-день, HH-час, MM-минутыKOD09 – указывается причина удлинения срока доставки для NN=09Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| FTX+АСВ+++TEXT'FTX+ACB+1+NN+YYXXXXXX:DATE1:DATE2: KOD10:Z' | Удлинение срока доставки (СМГС),гр.102 СМГС (У) | ABC = квалификатор, описывающий удлинение срока доставки СМГСTEXT = неструктурированные сведения гр.102, указывается сокращенное наименование ж.д. и наименование станции, на которой задержан груз, а также длительность задержки и причина задержки, дающая право на удлинение срока доставки,1 = сведения гр.102 переданы в структурированном виде;NN= Код причины задержки;YYXXXXXX = код станции, на которой задержан груз, где YY- ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака), XXXXXX- код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405;DATE1 = дата начала задержки в формате MMDDHHMM, где MM-месяц, DD-день, HH-час, MM-минутыDATE2 = дата конца задержки в формате MMDDHHMM, где MM-месяц, DD-день, HH-час, MM-минутыKOD10 – указывается причина задержки для NN=10Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| FTX+HAN'FTX+HAN++ZPL' | Признак безбумажной перевозки,обязательный сегмент | HAN = квалификатор, описывающий признак безбумажной перевозкиFTX+HAN' – перевозка груза осуществляется по бумажной накладнойFTX+HAN++ZPL' – перевозка груза осуществляется по электронной накладной |
| FTX+AAR+KOD+NSI+ TEXT+LNG' | Коммерческие условия,гр.13 ЦИМ (У:2,3,4), ЦИМ/СМГС (У:5) | AAR = квалификатор, описывающий коммерческие условияKOD = код отметки гр.13,NSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметкиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)Сегмент формируется для каждой отметки отдельно. |
| FTX+ACF+KOD' | Необычная отправка,гр.21 ЦИМ (У)РИД / Приложение 2 к СМГСгр.22 ЦИМ/СМГС (У),гр.15 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.16 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | ACF = квалификатор, описывающий сведения граф 21, 22KOD = код отметки гр.21, 22 ЦИМ/СМГС:21 – необычная отправка,22 – груз соответствует РИД/ Приложению 2 к СМГССегмент формируется для каждого кода отдельно. |
| FTX+ZRE++ID?:CARRIER+EXAMINATION' | Проверка,гр.39 ЦИМ (У) | ZRE = квалификатор, описывающий результаты проверкиID = код перевозчика, если код не присвоен перевозчику передается значение 0000CARRIER = сокращенное наименование перевозчикаEXAMINATION = результаты проверкиЗнак «?» – восстанавливает обычное значение знака «:»Сегмент формируется для каждой проверки отдельно. |
| FTX+ZPI+++XX-ZZZZZZZZZZ-YY-NNNNNN' | Код оплаты,гр.59 ЦИМ (О) | ZPI = квалификатор, описывающий код оплатыXX-ZZZZZZZZZZ-YY-NNNNNN = кодирование отметок по оплате расходов согласно Памятке МСЖД 920-7, гдеXX – 2 знака для кода оплатыZZZZZZZZZZ – 5 по 2 знака для кода оплачиваемых отправителем сборовYY – 2 знака для ж.д. кода страныNNNNNN – 6 знаков для кода станции |
| DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N: DATE,№,SZD:LNG++1+T' | Документы, приложенные отправителем,гр.9 ЦИМ/СМГС (У),гр.19 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | Сегменты формируются по прилагаемым документам с порядковыми номерами с 1 по 9KOD = код документа; NAIM\_DOC = наименование документа, приложенного отправителем (an..35+an..35);N:2 = документы на бумажном носителе; 4 = документы переданы в электронном виде;DATE = дата оформления документа;№ = номер документа;SZD = сокращенное наименование ж.д., на которой изымается сопроводительный документ;LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)1 = сведения гр.9 переданы в структурированном виде (необязательный реквизит);T = количество экземпляров.В случае отсутствия одного/двух реквизитов в элементе данных 1366: DATE или № или SZD разделяющие их знаки «,» (запятая) должны быть сохранены при передачи сообщения. Например:DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,SZD:LNG++1+T' илиDOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,:LNG++1+T' и т.д.Если ни один из реквизитов DATE, №, SZD в накладной не указан, элемент данных 1366 опускается, т.е. при этом передается сегмент DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N::LNG++1+T'Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегментах DOC передаются сведения сопроводительных документов, если они должны сопровождать досылаемую часть груза |
| GR.1 (место и дата оформления накладной) |
| LOC+ZPC+XXX:::PLACE' | Место оформления накладной,гр.28 ЦИМ (О) | ZPC = квалификатор, описывающий место оформления накладной;XXX = код места оформления накладной, (факультативные данные)PLACE = наименование места оформления накладной |
| DTM+242: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата (год, месяц, день) оформления накладной,гр.28 ЦИМ (О) | 242 = квалификатор, описывающий дату оформления накладной203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты |
| GR.1 (место и дата переотправки) |
| LOC+ZRP+XXNNNNNN: 37:ZZZ:POINT' | Фактическое место переотправки,гр.30 ЦИМ/СМГС (О) | ZPR = квалификатор, описывающий фактическое место переотправкиМесто переотправки указывается в соответствии с Приложением 3 к Руководству по ЦИМ/СМГСXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из списка мест переотправок согласно Приложению 3 к Руководству по ЦИМ/СМГС (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДPOINT = название места переотправки согласно Приложению 3 к Руководству по ЦИМ/СМГС |
| DTM+183: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата приёма груза и накладной ЦИМ/СМГС следующим перевозчиком на месте переотправки,гр.30 ЦИМ/СМГС (О) | 183 = квалификатор, описывающий дату приёма груза и накладной ЦИМ/СМГС следующим перевозчиком на месте переотправки с календарного штемпеля203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты |
| GR.1 (отметки о передаче груза) |
| LOC+41+XXNNNNNN:37:ZZZ:TEXT1+TEXT2+Z' | Отметки о передаче груза,гр.103 СМГС (О) | 41 = квалификатор, описывающий станцию и дорогу передачи груза (с оттиска календарного штемпеля перевозчика на станции передачи груза после приема груза)41=станция передачи груза при приеме груза перевозчикомXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции передачи груза;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС)Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+7: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата приема груза перевозчиком на станции передачи груза по пути следования,гр.103 СМГС (О) | 7 = квалификатор, описывающий дату приема груза перевозчиком на станции передачи груза по пути следования203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Указываются пары сегментов LOC/41 и DTM/7 для каждой пройденной станции передачи. |
| GR.1 (отметки о проследовании пограничных станций) |
| LOC+42+XXNNNNNN:37:ZZZ:TEXT1+TEXT2+Z' | Отметки о проследовании пограничных станцийПограничная станция перехода, через которую проследовал груз,гр.104 СМГС (О) | 42= квалификатор, описывающий пограничную станцию перехода, через которую проследовал груз (с оттиска календарного штемпеля перевозчика)XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование пограничной станции перехода;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС)Z = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+219: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата проследования груза через пограничную станцию перехода,гр.104 СМГС (О) | 219 = квалификатор, описывающий дату проследования груза через пограничную станцию перехода203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Указываются пары сегментов LOC/42 и DTM/219 для каждой пройденной пограничной станции. |
| GR.1 (операции на станции назначения) |
| LOC+8+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1+TEXT2+Z' | Станция прибытия/назначения,гр.67 ЦИМ (О), СМГС (О) | 8 = квалификатор, описывающий станцию прибытия/назначения (с оттиска календарного штемпеля перевозчика на станции назначения после прибытия груза)XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219; 37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции прибытия/назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно Приложению 1 к Руководству по ЦИМ/СМГС и п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС), указывается в сфере СМГСZ = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС |
| DTM+178: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата прибытия на станцию прибытия/назначения,гр.67 ЦИМ (О), СМГС (О) | 178 = квалификатор, описывающий дату прибытия на станцию прибытия/назначения203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Указывается пара сегментов LOC/8 и DTM/178 для станции прибытия/назначения |
| DTM+137: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата предоставления отправки получателю,гр.68 ЦИМ (У)Дата уведомления о прибытии груза,гр.105 СМГС (О) | 137 = квалификатор, описывающий дату предоставления отправки получателю/дату уведомления о прибытии груза203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Указывается пара сегментов LOC/8 и DTM/137 для станции прибытия/назначения. |
| DTM+50: YYYYMMDDHHMM:203' | Подтверждение получения,гр.71 ЦИМ (У)Дата выдачи груза,гр.106 СМГС (О) | 50 = квалификатор, описывающий дату подтверждения получения/ дату выдачи груза203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты Указывается пара сегментов LOC/8 и DTM/50 для станции прибытия/назначения. |
| GR.3 (ссылки) |
| RFF+ADF:N:Y' | Номер договора,гр.8 ЦИМ/СМГС (Ф), гр.14 ЦИМ (У), гр.15 СМГС (Ф) | ADF = квалификатор, описывающий ссылки на номера договоровN = номер договораY=1 для номера договора с клиентом в сфере ЦИМ, касающегося линии первого перевозчика (гр.14, 54)Y=4 для номера договора на поставку с экспортером (гр.8, СМГС→ЦИМ)Y=5 для номера договора на поставку с импортером (гр.15, ЦИМ→СМГС) |
| RFF+ZTN:N' | Номер тарифа,гр.14 ЦИМ (У) | ZTN = квалификатор, описывающий ссылку на номер тарифаN = номер тарифа в сфере ЦИМ, касающегося линии первого перевозчика |
| RFF+CU:N' | Ссылка отправителя,гр.8 ЦИМ/СМГС (Ф) | CU = квалификатор, описывающий ссылку отправителя (в направлении ЦИМ→СМГС)N = номер ссылки отправителя (номер, присваиваемый грузоотправителем для конкретной перевозки в собственных интересах или для грузополучателя) |
| RFF+ZCB:CODE:BOX' | Кодирование – указания перевозчика при отправлении,гр.40, 41, 42, 43 ЦИМ/СМГС (Ф)Кодирование – указание перевозчика, выдающего груз,гр. 44, 45, 46, 47 ЦИМ/СМГС (Ф) | ZCB = квалификатор, описывающий данные граф 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47CODE = значение из графы 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47BOX = номер соответствующего кодирования:1 – для кода гр.40,2 – для кода гр.41,3 – для кода гр.42,4 – для кода гр.43,5 – для кода гр.44,6 – для кода гр.45,7 – для кода гр.46,8 – для кода гр.47 |
| RFF+CN:N' | Номер получения,гр.67 ЦИМ (Ф) | CN = квалификатор, описывающий номер получения, который может внести перевозчик в гр.67N = номер получения |
| RFF+AAP:XXX' | Ссылка в досылочной дорожной ведомости/сопроводительном документе на справочный номер сообщения (сегмента UNH) с данными накладной, оформленной на основную часть груза,условные данные | AAP = квалификатор, описывающий ссылку на справочный номер сообщения (сегмента UNH) с данными накладной, оформленной на основную часть грузаXXX = справочный номер сообщения (сегмента UNH) с данными накладной, оформленной на основную часть грузаУказывается для установления связи двух сообщений: с данными накладной и данными досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа. |
| RFF+AAM:XXX' | Ссылка на номер накладной основной части груза,условные данные | AAM = квалификатор, описывающий ссылку на номер накладной, оформленной на основную часть грузаУказывается в досылке для установления связи двух документов.XXX= номер отправкиУказывается для установления связи двух документов: накладной и досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа. |
| DTM+143: YYYYMMDDHHMM:203' | Дата заключения договора перевозки из накладной, оформленной на основную часть груза,условные данные | 143 = квалификатор, описывающий дату приема груза к перевозке203 = формат даты YYYYMMDDHHMM, где YYYY-год; MM-месяц; DD-день; HH-час; MM-минуты |
| GR.4 (отметки таможни) |
| GOR+X+Y' | Отметки таможни,обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов FTX.X:1 – экспорт3 – транзитY:5 – разрешение таможни на вывоз груза выдано |
| FTX+AAH+++TEXT+LNG' | Отметки таможни,гр.26 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.16 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У) | AAH = квалификатор, описывающий отметки таможниTEXT = отметки, внесенные таможенными ведомствами или признанными таможней отправителямиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+CCI++X+KOD' | Упрощенная процедура для железнодорожных отправок (таможенная),гр.66 ЦИМ (У) | CCI = квалификатор, описывающий заявку на применение для отправки упрощённой таможенной процедурыХ = признак заявки на применение для отправки упрощённой таможенной процедуры:1 – отметка о заявке на применение упрощённой таможенной процедурыKOD = код основного ответственного лица |
| FTX+ZCP++XXNNNNNN:37:Z+TEXT' | Таможенное оформление,гр.61 ЦИМ (У),гр.4 ведомости вагонов ЦИМ (У), гр.4 ведомости контейнеров ЦИМ (У) | ZCP = квалификатор, описывающий код и наименование станции, на которой необходимо выполнить предписания таможни или другого административного органаXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииZ = организация, ответственная за коды станций:288 – ОСЖД, 12 – МСЖДTEXT = наименование станции |
| GR.8 (данные о перевозке) |
| TDT+20++2' | Данные о перевозке, вид транспорта, обязательный сегмент | 2= железнодорожная перевозка |
| GR.9 (данные о перевозке, станции) |
| СМГС→ЦИМLOC+5+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1+TEXT2'ЦИМ→СМГСLOC+5+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1' | Место приема (включая станцию и страну)гр.16 ЦИМ (О),гр.3 ведомости вагонов ЦИМ (О),гр.3 ведомости контейнеров ЦИМ (О)Станция отправления, обслуживающая место приема груза к перевозкегр.16 СМГС (О),гр.3 ведомости вагонов СМГС (О),гр.3 ведомости контейнеров СМГС (О) | 5 = квалификатор, описывающий станцию отправления, обслуживающую место приема груза к перевозке;СМГС→ЦИМ – станция и железная дорога отправления XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции отправления;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно Приложению 1 к Руководству по ЦИМ/СМГС и п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС)ЦИМ→СМГС – станция и страна отправления5 = Станция отправления;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции отправленияДля досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегменте LOC/5 передается наименование станции и ее код (в поле для кода), на которой составлена досылочная дорожная ведомость/сопроводительный документ, и сокращенное наименование железной дороги |
| LOC+10+XXX:::POINT' | Место приема,гр.16 ЦИМ (О),Код места приема,гр.17 ЦИМ (Ф),гр.3 ведомости вагонов ЦИМ (О),гр.3 ведомости контейнеров ЦИМ (О) | 10 = квалификатор, описывающий место приема груза к перевозке;СМГС→ЦИМ – место приема груза к перевозкеXXX = Код места приема;POINT = наименование места приема |
| ЦИМ→СМГС LOC+8+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1+TEXT2'СМГС→ЦИМLOC+8+XXNNNNNN:37: ZZZ:TEXT1' | Место доставки (станция назначения, обслуживающая место доставки)гр.10 ЦИМ/СМГС (О),Код станциигр.12 ЦИМ/СМГС (О),гр.5, 7 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.5, 7 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | 8 = квалификатор, описывающий станцию назначения, обслуживающую место доставки;ЦИМ→СМГС – станция и железная дорога назначения XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖДTEXT1 = наименование станции назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно Приложению 1 к Руководству по ЦИМ/СМГС и п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС)СМГС→ЦИМ – станция и страна назначения8 = Станция назначения;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции назначения; |
| LOC+7+XXX:::PLACE' | Место доставки,гр.10 ЦИМ/СМГС (О),Код места доставки,гр.11 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.5 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О), гр. 6 ведомости вагонов ЦИМ (Ф),гр.5 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О), гр. 6 ведомости контейнеров ЦИМ (Ф) | 7 = квалификатор, описывающий место доставки;СМГС→ЦИМ – место, куда товары должны быть доставлены в соответствии с транспортными условиями договораXXX = Код места доставки;PLACE = наименование места доставки |
| LOC+17+XXNNNNNN:37:ZZZ:TEXT1' | Выходная пограничная станция передающей стороны по пути следования груза,обязательный сегмент | 17 = квалификатор, описывающий выходную пограничную станцию передающей стороны;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование выходной пограничной станции передающей стороны по пути следования груза |
| LOC+41+XXNNNNNN:37:ZZZ:TEXT1+TEXT2' | Входная пограничная станция по пути следования груза, если перевозка груза от входной пограничной станции осуществляется через несколько входных пограничных станций соседней страны,гр.13 СМГС (У) | 41 = квалификатор, описывающий входную пограничную станцию;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование входной пограничной станции/станции передачи с парома,TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС) |
| LOC+42+XXNNNNNN:37:ZZZ:TEXT1+TEXT2' | Выходная пограничная станция страны отправления и транзитных дорог по согласованному с договорным перевозчиком маршруту следования груза,гр.13 СМГС (У) | 42 = квалификатор, описывающий выходную пограничную станцию;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование выходной пограничной станции/станции передачи на паром,TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС) |
| LOC+13+XXNNNNNN: 37:ZZZ:POINT' | Место переотправки,гр.29 ЦИМ/СМГС (О) | 13 = квалификатор, описывающий место переотправкиXX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из списка мест переотправок в соответствии с Приложением 3 к Руководству по ЦИМ/СМГС;37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДPOINT = наименование места переотправки |
| LOC+Z05+XXNNNNNN: 37:ZZZ:TEXT1+TEXT2' | Станция отправления из накладной, оформленной на основную часть груза, условные данные | Z05 = квалификатор, описывающий станцию отправления из накладной, оформленной на основную часть груза;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции отправления;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно Приложению 1 к Руководству по ЦИМ/СМГС и п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС) |
| LOC+Z08+XXNNNNNN: 37:ZZZ:TEXT1+TEXT2' | Станция назначения из накладной, оформленной на основную часть груза, условные данные | Z08 = квалификатор, описывающий станцию назначения из накладной на основную партию груза;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций:288 = ОСЖД, 12 = МСЖДTEXT1 = наименование станции назначения;TEXT2 = сокращенное наименование железной дороги (буквенное сокращение согласно Приложению 1 к Руководству по ЦИМ/СМГС и п.3 Приложения 2 к Руководству по ЦИМ/СМГС) |
| GR.11 (данные отправителя) |
| NAD+CZ+Х:Type++ NAME:NAME:NAME: NAME:NAME:LNG+AD+ Т5++Y+Z' | Отправитель,гр.1 ЦИМ/СМГС (О),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О)Код отправителя,гр.2 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | CZ = квалификатор, описывающий сведения об отправителеСегмент формируется на нескольких языках.Х = Код отправителяType:Z00=другой кодZ01=ТГНЛZ02=ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННПри наличии в накладной нескольких кодов отправителя, например, ТГНЛ, ОКПО, ИНН в сообщении формируются последовательно друг за другом несколько сегментов NAD/CZ.Первыми формируются сегменты с указанием полных реквизитов (код отправителя, наименование, адрес, страна в соответствии с накладной) на языках СМГС (русский), ЦИМ (английский, немецкий, французский) и на китайском при перевозках в/из КНР.Последующие сегменты предназначены для передачи других кодов отправителя без наименования, адреса и т.п.: NAD+CZ+Х:Type'При этом если в накладной указан код ТГНЛ отправителя, то его необходимо передавать в первых сегментах NAD/CZ с реквизитами отправителя.NAME = наименование отправителя;AD = адрес отправителя состоит из:T1 = улица;T2 = дом-корпус;T3 = квартира (офис);T4 = название района, области, края, автономного округа и т.д. из почтового адреса отправителяВ качестве разделительного знака между T1, T2, T3 и T4 использовать «;» - точку с запятой;LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)T5 = название населенного пункта: поселка, города, деревни и т.д. из почтового адреса отправителя;Y = индекс;Z = код страны отправителя (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2).Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегменте NAD/CZ передается наименование перевозчика, составившего досылочную дорожную ведомость/сопроводительный документ |
| GR.12 (контактная информация отправителя) |
| CTA+EB+:SIGN' | Подпись отправителя,гр.1 ЦИМ/СМГС (О),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | EB = квалификатор, описывающий подпись отправителяSIGN – подпись отправителя в виде текстовой строки длиной не более 35 символов.В договоре ЦИМ подпись отправителя может быть заменена идентификацией отправки в соответствии с графой 69. |
| CTA+IC' | Контактная информация об отправителе,обязательный по EDIFACT | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов COM.Сегмент не формируется, если контактная информация: телефон, факс или адрес электронной почты отправителя в гр.1 ЦИМ/СМГС не указана. |
| COM+123456789:TE' | Телефон отправителя,гр.1 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | TE = квалификатор, описывающий телефон отправителя123456789 = телефон отправителя |
| COM+123456789:FX' | Телефакс отправителя,гр.1 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | FX = квалификатор, описывающий телефакс отправителя123456789 = телефакс отправителя |
| COM+MAIL(a)RU:EM' | Адрес электронной почты отправителя,гр.1 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.1 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | EM = квалификатор, описывающий адрес электронной почты отправителяMAIL(a)RU = адрес электронной почты отправителя, знак @ заменяется на (a) |
| GR.13 (документы, приложенные отправителем) |
| DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N: DATE,№,SZD:LNG++1+T' | Документы, приложенные отправителем,гр.9 ЦИМ/СМГС (У),гр.19 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | Сегменты формируются по прилагаемым документам с порядковыми номерами с 10 по 18.Для формирования следующей группы прилагаемых документов, следует сначала повторить сегмент NAD+CZ'KOD = код документа; NAIM\_DOC = наименование документа, приложенного отправителем (an..35+an..35);N:2 = документы на бумажном носителе; 4 = документы переданы в электронном виде;DATE = дата оформления документа;№ = номер документа;SZD = сокращенное наименование ж.д., на которой изымается сопроводительный документ;LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)1 = сведения гр.9 переданы в структурированном виде (необязательный реквизит);T = количество экземпляров.В случае отсутствия одного/двух реквизитов в элементе данных 1366: DATE или № или SZD разделяющие их знаки «,» (запятая) должны быть сохранены при передачи сообщения. Например:DOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,SZD:LNG++1+T' илиDOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N:DATE,,:LNG++1+T' и т.д.Если ни один из реквизитов DATE, №, SZD в накладной не указан, элемент данных 1366 опускается, т.е. при этом передается сегментDOC+KOD:::NAIM\_DOC+продолжение NAIM\_DOC:N::LNG++1+T'Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегментах DOC передаются сведения сопроводительных документов, если они должны сопровождать досылаемую часть груза |
| GR.11 (данные получателя) |
| NAD+CN+Х:Type++ NAME:NAME:NAME: NAME:NAME:LNG+AD+ Т4++Y+Z' | Получатель,гр.4 ЦИМ/СМГС (О),гр.2 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.2 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О)Код получателя,гр.5 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.2 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | CN = квалификатор, описывающий сведения об получателеСегмент формируется на нескольких языках.Х = Код получателяType:Z00= другой кодZ01=ТГНЛZ02=ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННПри наличии в накладной нескольких кодов получателя, например, ТГНЛ, ОКПО, ИНН в сообщении формируются последовательно друг за другом несколько сегментов NAD/CN.Первыми формируются сегменты с указанием полных реквизитов (код получателя, наименование, адрес, страна в соответствии с накладной) на языках СМГС (русский), ЦИМ (английский, немецкий, французский) и на китайском при перевозках в/из КНР.Последующие сегменты предназначены для передачи других кодов получателя без наименования, адреса и т.п.: NAD+CN+Х:Type'При этом если в накладной указан код ТГНЛ получателя, то его необходимо передавать в первых сегментах NAD/CN с реквизитами получателя.NAME = наименование получателя;AD = адрес получателя состоит из:T1 = улица;T2 = дом-корпус;T3 = квартира (офис);T4 = название района, области, края, автономного округа и т.д. из почтового адреса получателяВ качестве разделительного знака между T1, T2, T3 и T4 использовать «;» - точку с запятой;LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)T5 = название населенного пункта: поселка, города, деревни и т.д. из почтового адреса получателя;Y = индекс;Z = код страны получателя (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2).Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегменте NAD/CN передается наименование перевозчика, выдающего груз получателю |
| GR.12 (контактная информация получателя) |
| CTA+CN+:X' | Подпись получателя при доставке груза,гр.71 ЦИМ (У),Подпись получателя при выдаче груза,гр.106 СМГС (О) | CN = квалификатор, описывающий подпись получателя при доставке груза/подпись получателя при выдаче грузаX = подпись получателя в виде текстовой строки длиной не более 35 символов |
| CTA+IC' | Контактная информация о получателе,обязательный по EDIFACT | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов COM.Сегмент не формируется, если контактная информация: телефон, факс или адрес электронной почты отправителя в гр.1 ЦИМ/СМГС не указана. |
| COM+123456789:TE' | Телефон получателя,гр.4 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | TE = квалификатор, описывающий телефон получателя123456789 = телефон получателя |
| COM+123456789:FX' | Телефакс получателя,гр.4 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | FX = квалификатор, описывающий телефакс получателя123456789 = телефакс получателя |
| COM+MAIL(a)RU:EM' | Адрес электронной почты получателя,гр.4 ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (Ф),гр.2 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (Ф) | EM = квалификатор, описывающий адрес электронной почты получателяMAIL(a)RU = адрес электронной почты получателя, знак @ заменяется на (a) |
| GR.11 (данные клиента/плательщика оплаченных провозных платежей) |
| NAD+DCP+Х:Z00' | Код клиента/плательщика оплаченных провозных платежей,гр.3 ЦИМ (Ф), СМГС (Ф) | DCP = квалификатор, описывающий код клиента/плательщика оплаченных провозных платежейХ = код клиента/плательщика оплаченных провозных платежейZ00 = идентификатор кода клиента/плательщика оплаченных провозных платежей |
| GR.11 (данные клиента/плательщика оплаченных провозных платежей) |
| NAD+CPD+Х:Z00' | Код клиента/плательщика неоплаченных провозных платежей,гр.6 ЦИМ (Ф), СМГС (Ф) | CPD = квалификатор, описывающий код клиента/плательщика неоплаченных провозных платежейХ = код клиента/плательщика неоплаченных провозных платежейZ00 = идентификатор кода клиента/плательщика неоплаченных провозных платежей |
| GR.11 (данные получателя из накладной, оформленной на основную часть груза) |
| NAD+ZCN+X:Type++ NAME:NAME:NAME: NAME:NAME:LNG+AD+ Т4++Y+Z' | Окончательный получатель (данные получателя из накладной, оформленной на основную часть груза)условные данные | ZCN = квалификатор, описывающий сведения об окончательном получателеСегмент может формироваться на нескольких языках.Х = Код окончательного получателяType:Z00= другой кодZ01=ТГНЛZ02=ОКПОZ03=ЕЛСZ04=ИННПри наличии в накладной нескольких кодов окончательного получателя, например, ТГНЛ, ОКПО, ИНН в сообщении формируются последовательно друг за другом несколько сегментов NAD/ZCN.Первыми формируются сегменты с указанием полных реквизитов (код окончательного получателя, наименование, адрес, страна в соответствии с накладной) на языках СМГС (русский), ЦИМ (английский, немецкий, французский) и на китайском при перевозках в/из КНР.Последующие сегменты предназначены для передачи других кодов окончательного получателя без наименования, адреса и т.п.: NAD+ZCN+Х:Type'При этом если в накладной указан код ТГНЛ окончательного получателя, то его необходимо передавать в первых сегментах NAD/ZCN с реквизитами окончательного получателя.NAME = наименование окончательного получателя;AD = адрес окончательного получателя состоит из:T1 = улица;T2 = дом-корпус;T3 = квартира (офис);T4 = название района, области, края, автономного округа и т.д. из почтового адреса окончательного получателяВ качестве разделительного знака между T1, T2, T3 и T4 использовать «;» - точку с запятой;LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)T5 = название населенного пункта: поселка, города, деревни и т.д. из почтового адреса окончательного получателя;Y = индекс;Z = код страны окончательного получателя (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2). |
| GR.11 (данные перевозчика) |
| NAD+CA+Х:Z13+ SF:STATUS+NAME+AD+Т4++Y+Z' | Перевозчики,гр.18а) СМГС (О),гр.18б) ЦИМ (У),гр.65 ЦИМ (У), СМГС (О),гр.66а) ЦИМ (О), СМГС (О) | CA = квалификатор, описывающий сведения о перевозчикеХ = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС,Z13 = 4-значный код ж.д. предприятия (код RICS по Памятке 920-1)SF = признак перевозчика:C – перевозчик ЦИМ;S – перевозчик СМГСSTATUS = статус перевозчика:1 = последующий2 = фактический3 = договорныйNAME = сокращенное наименование перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГСAD = адрес перевозчика состоит из:T1 = улица;T2 = дом-корпус;T3 = квартира (офис);T4 = название района, области, края, автономного округа и т.д. из почтового адреса перевозчикаВ качестве разделительного знака между T1, T2, T3 и T4 использовать «;» - точку с запятой;T5 = название населенного пункта: поселка, города, деревни и т.д. из почтового адреса перевозчика;Y = индекс;Z = код страны перевозчика (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)Для досылочной дорожной ведомости/сопроводительного документа в сегменте NAD/CA передаются сведения о перевозчиках последовательно на оставшийся путь следования досылаемой части груза |
| LOC+32+XXZZZZZZ:37: Y:TEXT1+:::PORT++N' | Начало линии перевозкигр.49 ЦИМ (О)Начало участка пути (линии), по которому(ой) перевозчик осуществляет перевозку и за который производится расчет провозных платежей (границы участка/линии – станции и их коды),гр.65 ЦИМ (У), СМГС (О), гр.72 СМГС (О)Наименование порта и припортовых станций при перевозке груза с участием парома,гр.13 СМГС (У:6) | 32 = квалификатор, описывающий начало участка/линии перевозки;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииY:288= ответственная за коды станций организация ОСЖД12 = ответственная за коды станций организация МСЖДTEXT1 = наименование станции начала участка пути/линииPORT = наименование порта, если перевозка груза осуществляется с участием паромаN = порядковый номер линии/участка перевозки согласно маршруту |
| LOC+56+XXZZZZZZ:37: Y:TEXT1+:::PORT++N' | Конец линии перевозки,гр.49 ЦИМ (О)Конец участка пути (линии), по которому(ой) перевозчик осуществляет перевозку и за который производится расчет провозных платежей (границы участка/линии – станции и их коды),гр.65 ЦИМ (У), СМГС (О); гр.72 СМГС (О)Наименование порта и припортовых станций при перевозке груза с участием парома,гр.13 СМГС (У:6) | 56 = квалификатор, описывающий конец участка/линии перевозки;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииY:288= ответственная за коды станций организация ОСЖД12 = ответственная за коды станций организация МСЖДTEXT1 = наименование станции конца участка пути/линииPORT = наименование порта, если перевозка груза осуществляется с участием паромаN = порядковый номер линии/участка перевозки согласно маршрута |
| GR.12 (контактная информация перевозчика) |
| CTA+CA+:CARRIER' | Подпись договорного перевозчика,гр.66а) ЦИМ (О), СМГС (О) | CA = квалификатор, описывающий подпись перевозчикаCARRIER – подпись договорного перевозчика в виде текстовой строки длиной не более 35 символов.В договоре ЦИМ подпись перевозчика может быть заменена идентификацией отправки в соответствии с графой 69. |
| Расчет платежей по участку ЦИМ |
| GR.14 (расчет провозной платы по участку ЦИМ) |
| TCC+123:::::NUM' | Расчет провозной платы по участку ЦИМ, обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов PRI-EQN-MOA-QTY. Если информация отсутствует, то сегментная группа 14 не применяется.NUM = наименование сбора согласно статье 3 ГЛВ-ЦИМ, если гр.58 ЦИМ (У) не заполнена, то для передачи последующих сегментов PRI-EQN-MOA-QTY сформировать TCC+123’ |
| PRI+CAL:XXX' | Ставка, включая возможные доплаты или скидки по позициям NHM,гр.57 ЦИМ (Ф) | CAL = квалификатор, описывающий ставку провозных платежейXXX = размер ставки |
| EQN+X' | Код NHM,гр.51 ЦИМ (О) | Код NHM, необходимый для расчёта провозной платы (не всегда соответствует коду, занесённому в графу 23 ЦИМ/СМГС)Х = код NHM числом |
| MOA+122:YYY:X' | Сумма сбора,гр.58 ЦИМ (У) | 122 = квалификатор, описывающий сумму сбораYYY – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| QTY+100: MASS:KGM' | Расчетная масса, отдельно по тарифным позициям и коду NHM,гр.53 ЦИМ (Ф) | 100 = квалификатор, описывающий расчетную массу грузаMASS = расчетная масса числомKGM = масса в килограммах (единица измерения) |
| QTY+111:S:MTK' | Площадь участка в кв.м., лежащая в основе расчета провозной платы,гр.53 ЦИМ (Ф) | 111 = квалификатор, описывающий площадь участка, лежащий в основе расчета провозной платыS = Площадь участка в кв.м. числомMTK = метр квадратный (единица измерения) |
| QTY+109:V:MTQ' | Объем вагонов или грузов в куб.м., лежащий в основе расчета провозной платы,гр.53 ЦИМ (Ф) | 109 = квалификатор, описывающий объем вагонов или грузов, лежащий в основе расчета провозной платы V = Объем вагонов или грузов в куб.м. числомMTQ = метр кубический (единица измерения) |
| QTY+49:X:Z' | Км / зона (тарифное расстояние в километрах или зонах),гр.55 ЦИМ (Ф) | 49 = квалификатор, описывающий тарифное расстояниеX = тарифное расстояние числомZ = единица измерения тарифного расстояния:KMT – километр,E57 – единица подсчета, определяющая количество зон между станциями или пограничными пунктами, которые соответствуют началу и концу раздела по расчету провозной платы |
| GR.16 (расчет провозной платы по участку ЦИМ, дополнительные сведения) |
| CPI+17' | Расчет провозной платы по участку ЦИМ, дополнительные сведения, обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-CUX-LOC. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+RC:ROUTE' | Код маршрута,гр.50 ЦИМ (У) | RC = квалификатор, описывающий код маршрутаROUTE = код маршрута, если предусматривается в договоре с клиентом или в применяемом тарифе |
| RFF+СТ:N:Y' | Договор с клиентом или применяемый тариф,гр.54 ЦИМ (О) | CT = квалификатор, описывающий договор с клиентом или применяемый тариф гр.54 ЦИМN = номер договора или номер применяемого тарифаY=1 для номера договора с клиентомY=3 для номера тарифа, применяемого на участке ЦИМ |
| CUX+1:R:17' | Код валюты, указанной по фактурируемому отрезку пути,гр.52 ЦИМ (У) | R = буквенный код валюты, указанной по фактурируемому отрезку пути, в соответствии с ISO–421717 = квалификатор, описывающий валюту, в которой рассчитываются платежи на отрезке пути |
| LOC+53+XXZZZZZZ:37: Y:TEXT1' | Станция, на которой взимаются сборы,гр.49 ЦИМ (О) | 53 = квалификатор, описывающий станцию, на которой взимаются сборы;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);ZZZZZZ = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405/МСЖД 219;37 = признак железнодорожной станцииY:288 = ответственная за коды станций организация ОСЖД12 = ответственная за коды станций организация МСЖДTEXT1 = наименование станция, на которой взимаются сборы |
| GR.16 (расчет провозных платежей по участку ЦИМ, дополнительные сборы) |
| CPI+2' | Расчет провозной платы по участку ЦИМ, сведения о дополнительных сборах и скидках,обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-MOA. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+AFG:XXХХ'RFF+AFG:NAIM' | Дополнительные сборы или скидки,гр.56 ЦИМ (Ф) | AFG = квалификатор, описывающий дополнительные сборы или скидкиXXXX = цифровой код дополнительных сборов, скидок, прочих расходовNAIM = наименование дополнительных сборов, скидок, прочих расходов |
| MOA+160:9999:X' | Сумма дополнительных сборов или скидок,гр.56 ЦИМ (Ф) | 160 = квалификатор, описывающий сумму дополнительных сборов или скидок9999 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| Расчет платежей по участку СМГС |
| GR.14 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика) |
| TCC+123' | Расчет провозной платы по участку СМГС,обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов EQN-MOA-QTY. Если информация отсутствует, сегментная группа 14 не применяется. |
| EQN+X' | Код груза,гр.77 СМГС (О) | Указывается код в соответствии с гармонизированной номенклатурой грузовХ = код в соответствии с гармонизированной номенклатурой грузов |
| MOA+26:1111:X' | Провозная плата с отправителя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа,гр.83 СМГС (У),гр.79 СМГС (У) | 26 = квалификатор, описывающий провозную плату с отправителя в валюте тарифа1111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+27:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с отправителя,гр.84 СМГС (У),гр.80 СМГС (У) | 27 = квалификатор, описывающий провозную плату с отправителя в валюте платежа2222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+23:1111:X' | Провозная плата с получателя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа,гр.85 СМГС (У),гр.81 СМГС (У) | 23 = квалификатор, описывающий провозную плату с получателя в валюте тарифа1111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+30:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с получателя,гр.86 СМГС (У),гр.82 СМГС (У) | 30 = квалификатор, описывающий провозную плату с получателя в валюте платежа2222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+28:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей отправителем,гр.87 СМГС (У),гр.79 СМГС (У) | 28 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с отправителя в валюте тарифа3333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+29:4444:Y' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с отправителя,гр.88 СМГС (У),гр.80 СМГС (У) | 29 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с отправителя в валюте платежа4444 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+99:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей получателем,гр.89 СМГС (У),гр.81 СМГС (У) | 99 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с получателя в валюте тарифа3333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+101:4444:Y' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с получателя,гр.90 СМГС (У),гр.82 СМГС (У) | 101 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с получателя в валюте платежа 4444 – сумма X = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+128:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 83 и 87 (ИТОГО) соответствующего раздела исчисления провозных платежей,гр.91 СМГС (У),гр.79 СМГС (У) | 128 = квалификатор, описывающий общую сумму с отправителя в валюте тарифа 5555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+131:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 84 и 88 (ИТОГО), в валюте, в которой взимаются провозные платежи с отправителя,гр.92 СМГС (У),гр.80 СМГС (У) | 131 = квалификатор, описывающий общую сумму с отправителя в валюте платежа6666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+64:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 85 и 89 (ИТОГО) соответствующего раздела исчисления провозных платежей,гр.93 СМГС (У),гр.81 СМГС (У) | 64 = квалификатор, описывающий общую сумму с получателя в валюте тарифа5555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+121:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 86 и 90 (ИТОГО), в валюте, в которой взимаются провозные платежи с получателя,гр.94 СМГС (У),гр.82 СМГС (У) | 121 = квалификатор, описывающий общую сумму с получателя в валюте платежа6666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| QTY+100:MASS:KGM' | Расчетная масса, кг (масса, определяемая в соответствии с применяемым тарифом)гр.74 СМГС (О) | 100 = квалификатор, описывающий расчетную массу грузаMASS = расчетная масса числомKGM = масса в килограммах (единица измерения) |
| QTY+49:X:KMT' | Расстояние, км (расстояние в километрах между начальной и конечной станциями участка),гр.73 СМГС (О) | 49 = квалификатор, описывающий тарифное расстояниеX = тарифное расстояние числомKMT – километр (единица измерения) |
| GR.16 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика СМГС) |
| CPI+17' | Расчет провозной платы по участку СМГС, дополнительные сведения, обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-CUX-MOA. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+СТ:N:2' | Номер или название применяемого тарифа,гр.76 СМГС (О) | CT = квалификатор, описывающий применяемый тариф гр.76 СМГСN = номер или название применяемого тарифа2 – код, описывающий тариф, применяемый на участке СМГС |
| RFF+Z09:TEXT' | Дополнительно взыскать с отправителя за (наименование платежа),гр.100 СМГС (У) | Z09 = квалификатор, описывающий дополнительные платежиTEXT = наименование платежа из гр.65 |
| CUX+2:X+3:Y+Z' | Курс пересчета,гр.78 СМГС (О) | Указывается курс пересчета платежей, определенных в валюте тарифа, в валюту, в которой они взимаются с отправителя или получателя,2 = квалификатор, описывающий валюту, применяемую для конвертирования3 = квалификатор, описывающий целевую (конечную) валютуZ = курс пересчетаX, Y – буквенные коды валюты указываются в соответствии с ISO–4217. |
| MOA+9:1111:X' | Сумма расходов, которая должна быть взыскана с отправителя дополнительно,гр.100 СМГС (У) | 9 = квалификатор, описывающий сумму расходов, которая должна быть взыскана с отправителя дополнительно1111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителя X = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| GR.16 (расчет провозных платежей по разделу перевозчика, дополнительные сборы) |
| CPI+2' | Дополнительные сборы и прочие расходы по разделу по расчету провозных платежей СМГС,обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов RFF-MOA. Если информация отсутствует, сегментная группа 16 не применяется. |
| RFF+AFG:XXХХ'RFF+AFG:NAIM' | Код или наименование дополнительных сборов или прочих расходов,гр.75 СМГС (О) | AFG = квалификатор, описывающий дополнительные сборы или прочих расходовXXXX = цифровой код дополнительных сборов или прочих расходовNAIM = наименование дополнительных сборов или прочих расходов |
| MOA+160:9999:X' | Сумма дополнительных сборов или прочих расходов, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа,гр.75 СМГС (О) | 160 = квалификатор, описывающий сумму дополнительных сборов или прочих расходов9999 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| GR.11 (данные плательщика) |
| NAD+GS+Х/Y:Z00++Т1+ Т2+Т3'NAD+GS+N:Z00++Т1+Т2+Т3+++Z' | Плательщик, оплачивающий перевозку в сфере СМГС,гр.18а) СМГС (О),Компания перевозчика, которая оплачивает перевозку в сфере ЦИМ,гр.18б) ЦИМ (У) | GS = квалификатор, описывающий сведения о плательщике/компании перевозчика, оплачивающей перевозкуХ = код плательщикаY = подкод плательщикаZ00 = описатель кода плательщикаT1 = наименование плательщикаT2 = сокращенное наименование перевозчикаТ3 = код перевозчика (T2 и Т3 согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГС)N = код компании того перевозчика, который выставляет счёт за перевозкуZ00 = описатель кода компанииT1 = наименование компанииT2 = сокращенное наименование перевозчикаТ3 = код перевозчика согласно разделу 3 Приложения 5 к СМГСZ = код страны для определения фактурируемого отрезка пути (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2) |
| GR.18 (данные по грузу) |
| GID+N+X:NE:::TEXT'GID+1+Y:NE:::TEXT+ X::::Пакет'GID+1+Y:BE:::Пачка++ Z:PX:::Паллет:N' | Род упаковки груза,гр.20 ЦИМ/СМГС (У),гр.13 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.14 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У)Количество мест груза цифрами,гр.20 СМГС (О),гр.13 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.14 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | N = номер строки с наименованием грузаX = количество мест груза в одной строке цифрами;NE = буквенный код рода упаковки; TEXT – наименование рода упаковки Код рода упаковки указывается в соответствии с Рекомендациями ООН №21При перевозке груза в пакетах:Y – Общее количество единиц груза, помещенного в пакет;NE = буквенный код рода упаковки;TEXT – Наименование упаковки X – количество пакетовПри перевозке сборных грузов, собранных в укрупненные грузовые места (грузы разных ГНГ упакованы и размещены на паллете): 1- номер строки поименованного груза;Y – количество мест груза, поименованного в строке;BE - буквенный код рода упаковки груза;Пачка - наименование рода упаковки груза;Z – количество однотипных мест (укрупненных); PX - буквенный код упаковки места (укрупненного); Паллет - наименование упаковки места;N - номер позиции укрупненного места в отправке |
| LOC+35+STR:162' | Страна отправления (первоначальная),обязательный сегмент | 35 = квалификатор, описывающий страну отправления грузаSTR = код страны отправления (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)162 = идентификатор страны |
| LOC+28+STR:162' | Страна назначения (окончательная),обязательный сегмент | 28 = квалификатор, описывающий страну назначения грузаSTR = код страны назначения (двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 alpha-2)162 = идентификатор страны |
| PIA+5+N:HS::12' | Код груза NHM, ГНГ,гр.23 ЦИМ/СМГС (О),гр.14 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.15 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | 5 = квалификатор, описывающий код грузаN = 6-значный год груза NHM, ГНГHS = гармонизированная номенклатура груза12 = МСЖД – организация, ответственная за коды груза  |
| PIA+5+XXXXXXXX: CV:122:1' | Номер груза по Гармонизированной системе,гр.20 ЦИМ (У),гр.13 ведомости вагонов ЦИМ (У),гр.14 ведомости контейнеров ЦИМ (У) | 5 = квалификатор, описывающий код грузаXXXXXXXX = номер груза по Гармонизированной системе (указывается в тех случаях, когда это обязательно требуется таможенным правом, например, при чувствительных товарах)CV = гармонизированная система описания и кодирования товаров122 = таможенный код товара, идентифицирующий изделия или группы товаров в таможенных целях1 = ответственная за коды груза Всемирная таможенная организация (ВТО), ранее называлась Союз таможенного сотрудничества (СТС) |
| FTX+AAA+++TEXT+LNG' | Наименование груза,гр.20 ЦИМ/СМГС (О),гр.13 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.14 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | AAA = квалификатор, описывающий наименование грузаTEXT = наименование грузаLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+PRD++NSI+TEXT' | Отметки гр.20 ЦИМ/СМГС «Наименование груза», гр.13 ведомости вагонов и гр.14 ведомости контейнеров,ЦИМ (У), СМГС (У) | PRD = квалификатор, описывающий дополнительную информация о грузе в виде отметокКаждая отметка передается отдельным сегментом FTX+PRDNSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметки:- Скоропортящийся, гр.20 СМГС (У), гр.13 ведомости вагонов, гр.14 ведомости контейнеров- С вентилированием, гр.20 СМГС (У), гр.13 ведомости вагонов, гр.14 ведомости контейнеров- E MRN, T MRN, TS MRN, EXS MRN, ENS MRN, гр.20 ЦИМ (У), гр.14 ведомости контейнеров- ARC, гр.20 ЦИМ (У), гр.14 ведомости контейнеров- EXPORT, гр.20 ЦИМ (У), гр.14 ведомости контейнеров- Негабаритный груз на железных дорогах \_\_\_ (сокращенное обозначение железных дорог согласно п.3 Приложения 6 к СМГС), гр.20 СМГС (У)В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста |
| FTX+ABJ+3+NSI+ TEXT+LNG' | Проводники груза,гр.7 ЦИМ/СМГС (У:3) | ABJ = квалификатор, описывающий сведения о проводникахСегмент применяется для передачи сведений о проводниках в неструктурированном виде.3 – код отметки гр.7NSI = код отметки из справочника отметок, проставляемых в СМГС, ЦИМ/СМГС (э.д. 4441 Памятки О+Р 944)TEXT = содержание отметкиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.)В случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+AAZ+++TEXT' | О применении условий размещения и крепления габаритного груза,гр.20 СМГС (У),гр.13 ведомости вагонов СМГС (У) | AAZ = квалификатор, описывающий нормативный документ по креплению грузаTEXT = содержание отметкиВ случае превышения текста 350 символов сегмент повторяется с продолжением текста. |
| FTX+IRP+17+KOD+TEXT' | Способ определения массы груза,гр.7 СМГС (О:17) | IRP = квалификатор, описывающий способ определения массы груза17 = код отметки гр.7KOD = код способа определения массыTEXT = содержание отметки о способе определения массы грузаСтороны применяют согласованный справочник способов определения массы (Памятка O+Р 944 э.д. 4440) |
| GR.20 (данные по грузу, масса) |
| MEA+WT+G+KGM:M' | Масса груза брутто (включая упаковку) отдельно по кодам NHM/ГНГ,гр.24 ЦИМ/СМГС (О),гр.17 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.17 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | WT = описывает массуG = описывает масса бруттоKGM = масса в килограммах (единица измерения)M = масса груза брутто (включая упаковку) в килограммах |
| MEA+AAН+G+KGM:M' | Общая масса отправки,гр.24 ЦИМ/СМГС (О),гр.31 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.29 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | AAH = описывает общую массу отправкиG = описывает масса бруттоKGM = килограмм (единица измерения)M = общая масса отправки = масса груза брутто (включая упаковку) + масса тары ИТЕ, емкости или АТС + масса перевозочных приспособлений, которая не входит в массу тары вагона |
| MEA+AAM+G+KGM:T' | Общая масса после перегруза,гр.32 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О) | AAM = описывает общую массу отправки после перегрузаG = описывает масса бруттоKGM = килограмм (единица измерения)T = общая масса после перегруза |
| GR.23 (данные по грузу, маркировка) |
| PCI++ZMN' | Знаки, марки, нанесённые на отдельные грузовые места,гр.20 СМГС (У),гр.13 ведомости вагонов СМГС (У),гр.14 ведомости контейнеров СМГС (У) | ZMN = знаки, марки, нанесённые на отдельные грузовые места |
| GR.32 (данные по грузу, характеристики опасности) |
| DGS+RID+AK+UN++III++++30+Z1:Z2:Z3' | Сведения об опасном грузе (номер ООН, группа упаковки, код опасности),гр.20 ЦИМ/СМГС (О) | Сегмент отсутствует, если груз не является опасным.RID = квалификатор, описывающий Правила перевозки опасных грузов по железным дорогамAK = номер аварийной карты (п.5.4.1.1.1.м) РИД/Приложения 2 к СМГС) (факультативные данные)UN = номер ООН (п.5.4.1.1.1.а) РИД/Приложения 2 к СМГС);III = группа упаковки (п.5.4.1.1.1.г) РИД/Приложения 2 к СМГС);30 = код опасности (п.5.4.1.1.1.л) РИД/Приложения 2 к СМГС);Z1, Z2, Z3 = знаки опасности (п.5.4.1.1.1.в) РИД/Приложения 2 к СМГС) |
| FTX+AAD+++TEXT+LNG' | Сведения об опасном грузе (надлежащее наименование опасного груза (техническое наименование)),гр.20 ЦИМ/СМГС (О) | AAD = квалификатор, описывающий надлежащее наименование опасного грузаTEXT = надлежащее наименование опасного груза (техническое наименование) (п.5.4.1.1.1.б) РИД/Приложения 2 к СМГС)Сегмент отсутствует, если груз не является опасным.LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.) |
| FTX+AAC+++TEXT+LNG' | Дополнительный текст по опасным грузам по п.5.4.1.1.1.н, о, п) РИД/Приложения 2 к СМГС:- отметка о минимальных нормах прикрытия,- отметка по условиям роспуска вагонов с сортировочных горок и при маневрах,- отметка об опасности грузагр.20 ЦИМ/СМГС (О) | AAС = квалификатор, описывающий дополнительную информацию об опасном грузеTEXT = дополнительный текстИнформация и последовательность, в которой они указываться в сегменте FTX/AAC, являются факультативнымиLNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.) |
| FTX+ZDG+++TEXT+LNG' | Дополнительный текст по опасным грузам,гр.20 ЦИМ/СМГС (О) | ZDG = квалификатор, описывающий дополнительный текст по опасным грузамTEXT = дополнительный текстНапример, возможные специальные положения, связанные с перевозкой опасных грузов, которые необходимо указать в накладной перед номером ООН и надлежащим наименованием опасного груза, например, "ПОРОЖНЯЯ ЦИСТЕРНА", "ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ" (пп. 5.4.1.1.6.2.2., 5.4.1.1.3 и 5.4.1.1.6.2.1 (15) РИД/Приложения 2 к СМГС)LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.) |
| GR.37 (данные по вагону/ИТЕ/АТС) |
| EQD+RR+N+RW++S+Z' | Номер вагона,гр.19 ЦИМ/СМГС (О),гр.11, 12 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.22, 23 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О),гр.20, 24 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | RR = железнодорожный вагон,N = номер вагона, RW = род вагонаS – статус вагона, заполняется в корректировочных сообщениях:5 – статус вагона, из которого частично отгрузили излишек груза;6 – статус вагона, в который загрузили груз из-за неисправного вагона при операции «замена вагона» в пути следования, или перегрузки отправки или перестановки колёсных пар при смене колеи;7 – Вагон отцеплен (заполняется в случае отцепки вагона от групповой или маршрутной отправки).Z = признак заполненности вагона:4 – порожний;5 – груженый.Данные по вагонам при перевозке грузов в нескольких вагонах приводятся в порядке, представленном в ведомости вагонов, гр.11 ведомости вагонов ЦИМ/СМГСПорядковый номер вагона в ведомости вагонов ЦИМ/СМГС соответствует порядковому номеру сегмента EQD/RR |
| EQN+С:2' | Количество мест груза цифрами при перевозке в нескольких вагонах/контейнерах,гр.13 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О), гр.14 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О)Количество мест груза, погруженного в вагон после перегрузки,гр.48 ЦИМ/СМГС (О) | С = количество мест груза независимо от вида упаковки2 = квалификатор, описывающий перевозимую единицу |
| MEA+WT+T+KGM:M' | Масса тары вагона,гр.19 СМГС (О), ЦИМ (У) | WT = описывает измеряемый весT = описывает тару транспортного средстваKGM = килограмм (единица измерения)M = значение массы тары вагона |
| MEA+AAI+T+KGM:M' | Масса тары ИТЕ, емкости или масса АТС,гр.24 ЦИМ/СМГС (О),гр.17 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | AAI = описывает массу тары ИТЕ, емкости или массу АТСT = описывает тару транспортного средстваKGM = килограмм (единица измерения)M = значение массы тары ИТЕ, емкости или АТС |
| MEA+AAE+G+KGM:M' | Брутто-масса ИТЕ,гр.17 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | Масса брутто ИТЕ = Масса брутто груза + Масса тары ИТЕAAE = описывает массу тары ИТЕG = описывает масса бруттоKGM = килограмм (единица измерения)M = значение брутто-массы ИТЕ |
| MEA+SV++TNE:XXX' | Грузоподъемность в тоннах, указанная на вагоне,гр.19 СМГС (О), ЦИМ (У) | SV = описывает грузоподъемностьTNE = тонна (единица измерения)XXX = грузоподъемность в тоннах |
| MEA+NAX++PCE:XX' | Количество осей вагона,гр.19 СМГС (О), ЦИМ (У) | NAX = описывает оси вагонаPCE = число осей (единица измерения)XX = количество осей |
| MEA+WT+AAD+KGM:M' | Масса груза брутто (включая упаковку) при перевозке груза в нескольких вагонах/контейнерах,гр.17 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О), гр.17 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (О) | WT = описывает измеряемый весAAD = описывает масса брутто по вагонуKGM = килограмм (единица измерения)M = значение массы груза брутто |
| MEA+WT+SQ+KGM:M' | Масса груза после перегрузки,гр.48 ЦИМ/СМГС (О),гр.25 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (О) | Масса груза, установленная перевозчиком после перегрузки грузаWT = описывает массу грузаSQ = описывает количество при перевозкеKGM = килограмм (единица измерения)M = значение массы груза после перегрузки |
| SEL+1234567890+ YY:ZTS::NAME,SZD+M' | Пломбы,гр.20 ЦИМ/СМГС (У),гр.16, 24 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.18 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У)ЗПУ,гр.20 СМГС (У)гр.16, 24 ведомости вагонов СМГС (У),гр.18 ведомости контейнеров СМГС (У) | Сведения, передаваемые в сегменте SEL:для пломб – знаки пломб, наложенных отправителем или перевозчиком на вагоны, ИТЕ;для ЗПУ – название, контрольный знак, сокращённое наименование железной дороги отправления груза.Количество сегментов SEL = количество пломб/ЗПУ.1234567890 = номер ЗПУ;YY = лицо, наложившее пломбу/ЗПУ на вагон/ИТЕ:CA – перевозчик;SH – отправитель;CU – таможня.ZTS – квалификатор, поясняющий, что пломба наложена после перегрузаNAME = название пломбы/ЗПУ.SZD = сокращенное наименование железной дороги отправления груза M = признак, соответствующий пломбе или ЗПУ (1-пломба; 2-ЗПУ) |
| SEL+0+YY:Z10::NAME,SZD?:NUM+M' |  | В случае контрольного знака пломбы/ЗПУ, содержащего более 10 символов:Z10 – квалификатор, поясняющий, что контрольный знак пломбы/ЗПУ содержит более 10 символов;YY – лицо, наложившее пломбу/ЗПУ на вагон/ИТЕ:CA – перевозчик;SH – отправитель;CU – таможня.NAME – название пломбы/ЗПУSZD – сокращенное наименование железной дороги отправления груза NUM – контрольный знак пломбы /ЗПУ;M – признак, соответствующий пломбе или ЗПУ (1-пломба; 2-ЗПУ)0 – требуется по грамматике EDIFACT, так как элемент данных 9308 имеет статус обязательный |
| FTX+TDT+++22T6(34)'FTX+TDT+++TEXT' | Сведения о контейнере (типоразмер, грузоподъемность),гр.20 ЦИМ/СМГС (У)Сведения об ИТЕ (кроме контейнера)/АТС(факультативные данные) | TDT= квалификатор, описывающий характеристики ИТЕ/АТС22T6 = четырехзначный код размера и типа контейнера,34 = трафаретная масса брутто контейнераTEXT= описание ИТЕ (кроме контейнера)/АТС: конкретное наименование, дополнительные характеристики |
| FTX+TRA++XXNNNNNN:37:ZZZ+TEXT+LNG' | Примечания - отметки перевозчика,гр.30 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.28 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | TRA = квалификатор, описывающий отметки перевозчика из гр.30 «Примечания» ведомости вагонов ЦИМ/СМГС;XX = ж.д. код страны (цифровой код, 2 знака);NNNNNN = код станции из перечня по Памятке ОСЖД 405 (6 знаков);37 = признак железнодорожной станцииZZZ = организация, ответственная за коды станций288 – ОСЖД, 12 – МСЖДTEXT = отметка гр.30 ведомости вагонов, перевозимых группой/маршрутом по одной накладной.LNG = двухбуквенный языковой код по стандарту ISO 639-1, на котором заполнены сведения в накладной ЦИМ/СМГС(например, RU-русский язык, ZH-китайский язык, EN-английский язык и т.д.) |
| FTX+AAM++N:S' | Номер вагона при отправлении, из которого перегружен груз,гр.19 ЦИМ/СМГС (У),гр.11, 12 ведомости вагонов ЦИМ/СМГС (У),гр.20 ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС (У) | AAM = квалификатор, описывающий номер вагона при отправлении, из которого перегружен грузN = номер первоначального вагонаS = статус вагона:13 – для указания первоначального номера вагона при отправлении |
| GR.38 (данные по вагону, провозная плата до перегрузки) |
| TCC+ZBT' | Раздел провозных платежей ведомости вагонов (до перегрузки),обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов MOA-QTY. Если информация отсутствует, сегментная группа 14 не применяется. |
| MOA+ZB3:1111:X' | Провозная плата с отправителя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа,гр.19 ведомости вагонов СМГС (О),гр.21 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB3 = квалификатор, описывающий провозную плату с отправителя в валюте тарифа (до перегрузки)1111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZB4:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с отправителя,гр.19 ведомости вагонов СМГС (О),гр.21 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB4 = квалификатор, описывающий провозную плату с отправителя в валюте платежа (до перегрузки)Код валюты Y указывается в соответствии с ISO–42172222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZB7:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей отправителем,гр.20 ведомости вагонов СМГС (О),гр.22 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB7 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с отправителя в валюте тарифа (до перегрузки)3333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZB8:4444:Y' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с отправителя,гр.20 ведомости вагонов СМГС (О),гр.22 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB8 = квалификатор, описывающий общую сумму дополнительных сборов с отправителя в валюте платежа (до перегрузки)4444 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZB1:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 83 и 87 (ИТОГО) соответствующего раздела исчисления провозных платежей,гр.21 ведомости вагонов СМГС (О),гр.23 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB1 = квалификатор, описывающий общую сумму провозных платежей с отправителя в валюте тарифа (до перегрузки)5555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZB2:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 84 и 88 (ИТОГО), в валюте, в которой взимаются провозные платежи с отправителя,гр.21 ведомости вагонов СМГС (О),гр.23 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZB2 = квалификатор, описывающий общую сумму провозных платежей с отправителя в валюте платежа (до перегрузки)6666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| QTY+69:MASS:KGM' | Расчетная масса, кг (масса, определяемая в соответствии с применяемым тарифом),гр.18 ведомости вагонов СМГС (О) | 69 = квалификатор, описывающий расчетную массу, определяемую в соответствии с применяемым тарифом (до перегруза)MASS = расчетная масса числомKGM = килограмм (единица измерения) |
| GR.38 (данные по вагону, провозная плата после перегрузки) |
| TCC+ZAT' | Раздел провозных платежей ведомости вагонов (после перегрузки),обязательный сегмент | Требуется по структуре EDIFACT для дальнейшей передачи сегментов MOA-QTY. Если информация отсутствует, сегментная группа 14 не применяется. |
| MOA+ZA5:1111:X' | Провозная плата с получателя, исчисленная по тарифу, применяемому перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа,гр.27 ведомости вагонов СМГС (О), гр.25 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA5 = квалификатор, описывающий провозную плату с получателя в валюте тарифа (после перегрузки)1111 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZA6:2222:Y' | Провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с получателя,гр.27 ведомости вагонов СМГС (О), гр.25 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA6 = квалификатор, описывающий провозную плату с получателя в валюте платежа (после перегрузки)2222 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZA9:3333:X' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте тарифа при оплате платежей получателем,гр.28 ведомости вагонов СМГС (О),гр.26 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA9 = квалификатор, описывающий сумму дополнительных сборов с получателя в валюте тарифа (после перегрузки)3333 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZA0:4444:Y' | Общая сумма дополнительных сборов, а также расходов перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в которой они взимаются с получателя,гр.28 ведомости вагонов СМГС (О),гр.26 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA0 = квалификатор, описывающий сумму дополнительных сборов с получателя в валюте платежа (после перегрузки)4444 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZA3:5555:X' | Общая сумма в валюте тарифа, полученная путем сложения сумм в графах 85 и 89 (ИТОГО) соответствующего раздела исчисления провозных платежей,гр.29 ведомости вагонов СМГС (О), гр.27 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA3 = квалификатор, описывающий общую сумму провозных платежей с получателя в валюте тарифа (после перегрузки)5555 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяX = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| MOA+ZA4:6666:Y' | Общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 86 и 90 (ИТОГО), в валюте, в которой взимаются провозные платежи с отправителя,гр.29 ведомости вагонов СМГС (О),гр.27 ведомости контейнеров СМГС (О) | ZA4 = квалификатор, описывающий общую сумму провозных платежей с получателя в валюте платежа (после перегрузки)6666 – сумма (числовое значение) размерностью не более 18 знаков, включая десятичный разделитель («.»-точка) и 2 знака после десятичного разделителяY = буквенный код валюты указывается в соответствии с ISO–4217 |
| QTY+68:MASS:KGM' | Расчетная масса, кг (масса, определяемая в соответствии с применяемым тарифом),гр.26 ведомости вагонов СМГС (О) | 68 = квалификатор, описывающий расчетную массу, определяемую в соответствии с применяемым тарифом (после перегрузки)MASS = расчетная масса числомKGM = килограмм (единица измерения) |
| GR.39 (данные по вагону, собственник) |
| NAD+CW+Y:36:12++T1' | Наименование железной дороги приписки вагона, владелец вагона,гр.19 СМГС (О) | CW = квалификатор, описывающий владельца вагона;Y = цифровой код железной дороги приписки вагона (2 знака) согласно разделу 1 Приложения 5 к СМГС;36 = признак объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта12 = МСЖД - организация, ответственная за кодыT1= наименование владельца вагона |
| NAD+SF+X' | Сторона, предоставившая вагон под погрузку,гр.19 СМГС (О) | SF = квалификатор, описывающий сторону, предоставившую вагон под погрузкуX = сторона, предоставившая вагон:1 – перевозчик2 – отправитель, получатель |
| GR.41 (данные по ИТЕ/АТС) |
| EQA+CN+N/К:::Z'EQA+TE+N:::Z' | Описание ИТЕ (количество, номер, тип и длина),гр.20 ЦИМ/СМГС (У),гр.11 ЦИМ/СМГС (О), гр.12 ЦИМ/СМГС (У), гр.13 ЦИМ/СМГС (У) ведомости контейнеровОписание ИТЕ (кроме контейнера) (количество, номер, тип и длина),гр.20 ЦИМ/СМГС (У)Идентификационный номер АТС,гр.20 СМГС (У) | CN = контейнер;N = номер контейнера;K = характеристика контейнера: - масса брутто контейнера для универсальных среднетоннажных контейнеров (3, 5 и т.д., но меньше 10 тонн);- размер и тип контейнера (4 знака) для универсальных крупнотоннажных контейнеров;Z – признак заполненности:4 = порожний;5 = груженый.TE = ИТЕ (кроме контейнера), АТСN = идентификационный номер ИТЕ (кроме контейнеров)/АТС;Z – признак заполненности:4=порожний;5=груженыйПорядковый номер контейнера в ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС соответствует порядковому номеру сегмента EQA/CN |
| GR.37 (данные по перевозочному приспособлению) |
| EQD+ZKA+ID+YY' | Описание перевозочного приспособления,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | ZKA = перевозочное приспособлениеID = номер перевозочного приспособленияYY = код типа перевозочного приспособления (факультативные данные) |
| MEA+AAZ+T+KGM:M' | Масса перевозочных приспособлений, не включенная в массу тары вагона,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | AAZ = описывает массу прикрепленного оборудованияT = описывает тару оборудованияKGM = килограмм (единица измерения)M = значение массы перевозочных приспособлений |
| FTX+TDT++YY+TEXT' | Описание типа перевозочного приспособления,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | TDT = квалификатор, описывающий вид перевозочного приспособленияYY = код типа перевозочного приспособленияTEXT= наименование перевозочного приспособления |
| FTX+LOI+++TEXT' | Дополнительная информация о перевозочном приспособлении,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | LOI = квалификатор, описывающий дополнительную информацию о перевозочном приспособленииTEXT = дополнительная информация |
| GR.41 (данные по вагону/ИТЕ/АТС, к которому относится перевозочное приспособление) |
| EQA+RR+N' | Номер вагона, к которому указанное выше перевозочное приспособление относится,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | RR = железнодорожный вагон,CN = контейнер,TE = ИТЕ/АТС (кроме контейнера)N = номер вагона ИТЕ/АТС, к которому относится перевозочное приспособление |
| EQA+CN+N' | Номер контейнера, к которому относится указанное выше перевозочное приспособление. |  |
| EQA+TE+N' | Номер ИТЕ/АТС (кроме контейнера), к которому относится указанное выше перевозочное приспособление.  |  |
| EQN+С' | Количество перевозочных приспособлений,п.18 Руководства по ЦИМ/СМГС | С = количество единиц по типам перевозочных приспособлений |
| Окончание сообщения и обмена |
| UNT+K+N2' | Окончание сообщения,обязательный сегмент | K = число сегментов в сообщенииN2 = справочный номер сообщения (должен совпадать со справочным номером сообщения в сегменте UNH) |
| UNZ+1+N1' | Окончание обмена,обязательный сегмент | 1 = число сообщений в обменеN1 = контрольный номер обмена (должен совпадать с контрольным номером обмена в сегменте UNB) |

1. \* - указан номер графы накладной СМГС. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* - указан номер графы накладной ЦИМ/СМГС, досылочной дорожной ведомости ЦИМ/СМГС
и статус сведений: О – обязательные данные, У – условные данные (обязательные, если выполняется условие), Ф – факультативные данные [↑](#footnote-ref-2)